Supplemento ordinario n. 1 al “Bollettino Ufficiale” serie generale n. 52 del 29 settembre 1999 

Spedizione in abbonamento postale 
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 Fil. di Perugia 

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL’UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA		 PERUGIA 29 settembre 1999 

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE PERUGIA 

FARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 1066. 
Adozione del regolamento tipo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e modifiche al capo VI del regolamento edilizio e urbanistico tipo adottato con precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998. 

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 1066. 
Adozione del regolamento tipo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e modifiche al capo VI del regolamento edilizio e urbanistico tipo adottato con precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998............... Pag. 3 

Allegati: 

– Allegato I) REGOLAMENTO TIPO DEL RECUPERO EDILIZIO Criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale......................... ” 5 
– Allegato 2) Modifica capo VI regolamento edilizio e urbanistico tipo (già adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1998, n. 6368 pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale n. 6 dell’1 febbraio 1999)................................. 0 27 

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 1066. 
Adozione del regolamento tipo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e modifiche al capo VI del regolamento edilizio e urbanistico tipo adottato con precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente I’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture; 
Vista la propria precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998; 
Considerata 1’opportunità di integrare il regolamento edilizio e urbanistico tipo già adottato con la suddetta deliberazione, con un ulteriore atto di indirizzo dedicato in particolare ai contenuti di.cui all’articolo 14, 1 comma, lettera b) della suddetta L.R. 31/97, inerente le tipologie d’intervento e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente; 
Ritenuto inoltre opportuno adottare tale direttiva nella stessa forma del “regolamento tipo”, in analogia al regolamento edilizio e urbanistico già adottato, del quale viene a costituire quindi uno specifico approfondimento per gli argomenti sopra richiamati; 
Visto il documento titolato “Regolamento tipo del recupero edilizio criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale”, predisposto all’uopo dal III Settore del dipendente Ufficio urbanistica e beni ambientali; 
Preso atto che tale documento, con nota del 25 maggio 1999 6 stato trasmesso all’U.P.I., all’A.N.C.I., ed all’U.N.C.E.M. per la necessaria partecipazione, senza che da parte degli enti locali siano giunte richieste di modifiche e osservazioni; 
Ritenuto pertanto che il documento medesimo possa essere adottato, quale indirizzo e supporto ai comuni della regione, in applicazione sia dell’art. 14, 3 comma, che degli articoli 13 e 46 della citata L.R. 31/97, per rendere al contempo più agevole e qualitativamente omogenea la progettazione e I’attuazione tanto degli interventi diretti che degli eventuali piani attuativi volti al recupero dell’edilizia esistente nei centri storici e nelle zone di particolare interesse naturalistico-ambientale; 
Ritenuto altresì che il “Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti” menzionato all’articolo 4 del suddetto documento quale suo allegato, poiché il completamento e la riproduzione delle tavole grafiche e fotografiche in esso contenute richiedono uno specifico onere economico, potrà essere adottato con successivo atto assieme al relativo impegno di spesa, 
senza con ciò menomare 1’utilità e 1’efficacia della presente direttiva; 
Ravvisata infine la necessità di apportare con 1’occasione alcune modifiche al capo VI (“Norme a tutela del pubblico decoro”) del regolamento tipo già adottato, per eliminare varie ripetizioni e incongruenze derivanti dalla successiva trattazione di argomenti affini; 
Visto a tale riguardo il nuovo articolato predisposto dall’Ufficio sopra menzionato per sostituire interamente detto capo VI, dall’art. 35 all’art. 52, del regolamento medesimo, riproponendo il testo precedente con le modifiche e le correzioni necessarie; 
Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta: a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente di servizio; b) del parere di legittimità espresso dal Direttore; Preso atto della certiBcazione da parte del Servizio bilancio che 1’atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento interno; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2. di adottare il documento che costituisce I’allegato uno al presente atto, titolato “Regolamento tipo del recupero edilizio criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale”, quale ulteriore atto di indirizzo ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 14 della L.R 21 ottobre 1997, n. 31; 

3. di modificare al contempo alcuni articoli di cui al capo VI del “Regolamento edilizio e urbanistico tipo>, già adottato con propria precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998, sostituendo interamente detto capo VI, dall’articolo 35 all’articolo 52, con il nuovo articolato che costituisce 1’allegato due al presente atto, riproponendo il testo precedente con le necessarie modifiche e correzioni; 

4. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli allegati sopra menzionati nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

5. di darne ulteriore diffusione trasmettendo sia 1’una che gli altri a tutti i comuni della regione; 

6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

Il Relatore
 Girolamini 

Il Presidente 
BRACALENTE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adozione del regolamento tipo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e modifiche al capo VI del regolamento edilizio e urbanistico tipo adottato con precedente deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998. 

Riguardo all’argomento descritto in oggetto si relaziona quanto segue: 
1 secondo I’art. 14, 3 comma, della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, spetta alla G.R. dettare indirizzi per la formazione del regolamento edilizio comunale; 

2 in applicazione di tale norma, con deliberazione n. 6368 del 9 dicembre 1998 è stato adottato il “Regolamento edilizio e urbanistico tipo”, comprendente tra 1’altro, al capo VI, un complesso’ di “Norme a tutela del pubblico decoro”,

3 nel corso dell’elaborazione di tali norme è emersa ancor più nettamente 1’esigenza, già da tempo avvertita dai competenti uffici, di predisporre uno strumento d’indirizzo specificamente rivolto alla disciplina degli interventi destinati al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, tanto nei centri storici che nelle zone di particolare interesse naturalistico-ambientale; 

4 tale argomento peraltro è stato espressamente individuato dal citato art. 14 della L.R. 31/97 fra i contenuti propri del regolamento edilizio comunale; 

5 di conseguenza, il III settore dell’Ufficio urbanistica e beni ambientali, incaricato di provvedere in tal senso, ha predisposto il documento che accompagna il presente atto come Allegato uno, intitolato: “Regolamento tipo del recupero edilizio criteri e direttive per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storicoartistico e naturalistico-ambientale”, 

6 per mezzo di tale “Regolamento tipo”, basato su una dettagliata individuazione delle fattispecie comunemente ricorrenti sia dei tipi edilizi che dei singoli elementi costruttivi e decorativi, si propone ai Comuni un modello di disciplina che pu6 essere adottato e utilmente applicato per tutta 1’edilizia ordinaria di tipo tradizionale, tale da rendere al contempo più agevole e qualitativa
mente omogenea I’elaborazione e la valutazione sia di eventuali piani di recupero che di singoli progetti di intervento realizzabili in assenza di uno strumento attuativo

7 per meglio esemplificare le problematiche trattate, all’art. 4 detto Regolamento prevede il corredo di un “Repertorio” grafico e fotografico delle tipologie edilizie e degli elementi costruttivi e decorativi ricorrenti nel territorio regionale; tale elaborato tuttavia richiede ancore una fase ulteriore’ di lavoro ed uno specifico impegno economico per il completamento delle rappresentazioni grafiche programmate; 

8 è comunque da ritenere che la mancano di tale “Repertorio” non inficia 1’applicabilith e I’efficacia dell’articolato proposto, che può essere quindi adottato autonomamente; 

9 è da rilevare infine che 1’elaborazione del regolamento in questione ha evidenziato anche la necessità di apportare alcune modifiche al citato capo VI del “Regolamento edilizio e urbanistico tipo” già adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione 6368/98 prima menzionata, onde eliminare ripetizioni e incongruenze derivanti dalla successiva trattazione di argomenti affini e reciprocamente correlati; 10 anche a tale adempimento ha provveduto 1’Ufficio urbanistica e beni ambientali, predisponendo il documento che accompagna il presente atto come Allegato due, nel quale si ripropone interamente il testo relativo al capo VI del precedente articolato, dall’art. 35 all’art. 52, con le modifiche e le integrazioni necessarie; 
Premesso e considerato tutto quanto sopra, si ritiene che tanto 1’Allegato uno che 1’Allegato due possano essere proposti alla Giunta regionale per essere adottati in attuazione delle funzioni d’indirizzo e di supporto ai Comuni di cui alla citata L.R. 31/97, il primo come “Regolamento tipo del recupero edilizio”, e il secondo a parziale modifica al “Regolamento edilizio e urbanistico tipo” già in precedenza adottato, rinviando ad una successiva delibera quanto concernente la documentazione grafica e fotografica integrativa dell’Allegato uno. 

Perugia, li 23 luglio 1999 

L’istruttore 
F.to G. DEODATO 

Allegato uno 

REGOLAMENTO TIPO DEL RECUPERO EDILIZIO

Criteri e direttive 
per una disciplina comunale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale 

SOMMARIO 
Introduzione 
–	Le problematiche del recupero edilizio.................. 
–	L’esperienza dei piani di recupero in Umbria..............
–	La disciplina dell’edilizia esistente per fattispecie ricorrenti... 
–	Le applicazioni della direttiva ai piani di recupero e agli interventi diretti

Regolamento tipo del recupero edilizio.................. 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Contenuti, finalità, decorrenza e ambiti d’applicazione...
 Art. 2. Classificazione delle aree edificate e inedificate........ 
Art. 3. Individuazione delle aree e degli edifici.............. 
Art. 4. Il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti........ 
Art. 5. Classificazione degli elementi costruttivi e decorativi.... 
Art. 6. Definizione e individuazione delle Unità edilizie........ 
Art. 7. Interventi unitari per unità minime, per comparti, o per singoli elementi............................... 
Art. 8. Interventi su edifici contigui...................... 
Art. 9. Definizione e articolazione delle categorie d’intervento... 
Art. 10. Tipi di opere ed interventi elementari............... 
Art. 11. Disciplina degli interventi nelle aree edificate.......... 
Art. 12. Disciplina degli interventi nelle aree inedificate........ 
Art. 13. Disciplina delle destinazioni d’uso.................. 
Art. 14. Impianti e canalizzazioni........................ 
Art. 15. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate..... 
Art. 16. Interventi nel sottosuolo......................... 
Art. 17. Rinvenimenti e scoperte......................... 
Art. 18. Prove di finitura e simulazioni da predisporre in loco... 

CAPO II- PRESCRIZIONI E MODALITA' D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA 
	- TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA 

Art. 19. Murature di prospetto con paramento originale a faccia vista 
Art. 20. Murature di prospetto con paramento originale intonacato 
Art. 21. Prescrizioni per i rifacimento delle tinteggiature
Art. 22. Elementi architettonici e decorativi in pietra o laterizi a faccia vista
Art. 23. Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente
Art. 24. Aperture di prospetto ed elementi di contorno
Art. 25. Infissi vetrati e serramenti
Art. 26. Balconi e aggetti orizzontali
Art. 27. Coperture tradizionali a falde inclinate
Art. 28. Accessori di copertura e aggetti verticali
Art. 29. Rifacimento e riordino di coperture manomesse
Art. 30. Terrazze e coperture piane
Art. 31. Murature e divisori interni
Art. 32. Solai, controsoffitti e pavimenti
Art. 33. Archi, volte, e sistemi archivoltati
Art. 34. Scale esterne e interne

SOMMARI 0 

CAPO III -PRESCRIZIONI E MODALITA D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA 
	TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA 

Art. 35. Prescrizioni generali
Art. 36. Elementi di prospetto
Art. 37. Modalità d’integrazione dei paramenti di prospetto
Art. 38. Nuove aperture, infissi e serramenti
Art. 39. Strutture ed elementi di copertura.
Art. 40. Strutture interne 

CAPO IV -PRESCRIZIONI E MODALITA D’INTERVENTO PERL’EDILIZIA
	ECENTE 0 TOTALMENTE ALTERATA 

Art. 41. Rientranze, sporgenze e allineamenti
Art. 42. Finitura dei paramenti di prospetto
Art. 43. Nuove aperture
Art. 44. Infissi e serramenti
Art. 45. Coperture ed elementi accessori................... 

CAPO V -ATTREZZATURE PER LA PUBBLICITA E IL COMMERCIO 

Art. 46. Prescrizioni generali
Art. 47. Spazi e attrezzature per I’affissione diretta
Art. 48. Insegne frontali e pubblicità d’esercizio
Art. 49. Deroghe particolari per vani ridotti
Art. 50. Insegne di richiamo per alberghi e ristoranti
Art. 51. Attrezzature espositive
Art. 52. Vetrine di pregio
Art. 53. Serramenti
Art. 54. Attrezzature espositive sussidiarie
Art. 55. Tende in aggetto sullo spazio pubblico
Art. 56. Arredi e attrezzature da collocare sul suolo pubblico.... 

INTRODUZIONE

LE PROBLEMATICHE DEL RECUPERO EDILIZIO. 

Del cosiddetto recupero del “patrimonio edilizio esistente”, diffuso nel territorio in forma sparsa o accentrata, si discute da più di un ventennio, e anche se nella nostra regione 1’attivith è praticata ormai da tempo e in misura consistente, sia nelle circostanze ordinarie che in conseguenza di eventi straordinari purtroppo ricorrenti come i terremoti, i risultati tuttavia non si possono considerare soddisfacenti né in termini di qualità degli interventi né per quanto riguarda gli strumenti tecnici e le procedure amministrative adottate. Per capire come mai permangano ancora tante difficoltà, incertezze e problemi irrisolti, giova fare alcune considerazioni. 
Anzitutto, anche se in virtù di un’astrazione ispirata essenzialmente da motivi cautelari dal 1968 i centri storici sono considerati come “zone omogenee”, è evidente che non tutta 1’edilizia esistente nell’ambito di tali zone, come nei contesti rurali, possiede in effetti le stesse caratteristiche e le stesse qualità, ma al contrario si tratta di una realtà estremamente varia e complessa, formata da una pluralità di individui che non possono essere trattati tutti allo stesso modo. E anche all’interno di uno stesso edificio di indiscusso interesse architettonico, accanto agli elementi più significativi o di particolare pregio altri ve ne sono del tutto privi o quasi di qualità apprezzabili. 
D’altra parte il concetto di “recupero”, introdotto proprio per questa considerazione dalla L. 457/78, modificando il regime più rigidamente vincolistico della legislazione precedente, non contempla solo interventi di conservazione e restauro ma anche interventi modificativi e innovativi di minore o maggiore rilevanza. 
Ne consegue che per disciplinare e sviluppare una corretta e diffusa attività di recupero è necessario conoscere e valutare nella sua globalità il patrimonio edilizio esistente sulla base di parametri ben definiti, che consentano di stabilire cosa deve essere conservato e cosa invece pub essere più o meno ampiamente e liberamente modificato. 
Ma questa scelta, comunque essenziale, non è tuttavia sufficiente per garantire risultati corretti: una volta stabilito cosa restaurare e cosa modificare, per gli interventi conservativi e altrettanto necessario definire in che modo operare, con quali particolari tecniche e modalità d’intervento, mentre per gli interventi innovativi, comunque da realizzare in un contesto qualificato dal punto di vista storico artistico o naturalistico ambientale, è necessario stabilire invece i limiti e le modalità da rispettare affinché l’intervento risulti compatibile coi particolari caratteri del contesto. 

L’ESPERIENZA DEI PIANI DI RECUPERO IN UMBRIA.

Il compito di definire tutto ciò era stato affidato dalla L. 457 al piano di recupero”, ciò ad una versione del vecchio piano particolareggiato espressamente finalizzata alla disciplina degli interventi riguardanti il contesto edilizio esistente. Ma le difficoltà, sia di ordine pratico che concettuale, incontrate dalle amministrazioni locali sono state tali da poter parlare di un vero fallimento, o comunque di un uso sostanzialmente improprio e fuorviante di tale strumento rispetto agli obbiettivi originari della legge. 
Sono pochissimi in tutta la regione, a distanza di 
oltre vent’anni, i comuni che si sono dotati di un P.d.R. propriamente detto, esteso ciò a tutta la zona “A” o comunque a brani significativi e consistenti di tessuto edilizio storico. Nella maggior parte dei casi invece, sfruttando le possibilità offerte proprio dalla L. 457, si è intervenuto nei centri storici e nelle zone rurali con interventi molto puntuali, ma non per questo meno compromissori, di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione parziale, utilizzando il P.d.R., talvolta neppure esteso all’intera unità edilizia, come mero espediente per aggirare i limiti posti dalle norme del piano regolatore o della legislazione urbanistica. 
Ad accentuare il disagio e la riluttanza delle amministrazioni comunali verso una pianificazione esauriente delle attività di recupero concorrono varie circostanze: probabilmente il timore di adottare uno strumento eccessivamente rigido e vincolante, ma certamente anche le difficoltà oggettive che comporta 1’elaborazione e 1’attuazione di un piano che anziché su un terreno incolto deve intervenire su una complessa realtà storica, considerato che la citata L. 457 ha fornito indicazioni fondamentali ma non del tutto sufficienti né prive di contraddizioni, mentre sono mancate fino ad ora in Umbria direttive più esaurienti a livello regionale. 

Pertanto, mancando sia i piani attuativi sia disposizioni per gli interventi consentiti in assenza di piano, si è continuato a procedere caso per caso, comune per comune, edificio per edificio, con tutti i limiti, le approssimazioni e le incongruenze che ciò comporta, affidandosi solo alla preparazione, di solito generica, di tecnici, progettisti e maestranze dell’edilizia, anche per la convinzione, diffusa peraltro in ambienti pur qualificati della cultura accademica, secondo cui nel campo del restauro e del recupero dell’esistente ogni edificio costituisce un caso a sé, e non si possono quindi definire a priori norme e modalità di comportamento che abbiano una validità generale. 

LA DISCIPLINA DELL’EDILIZIA ESISTENTE PER FAITISPECIE 
RICORRENTI. 

Quest’ultima considerazione in particolare è valida solo in minima parte, perché se è vero, come si è premesso, che 1’edilizia esistente comprende nel suo insieme una realtà estremamente varia e complessa, ciò nonostante, confermando una tesi già da tempo accreditata anche a livello nazionale, la conoscenza, 1’eeperienza e un’analisi attenta e sistematica del patrimonio edilizio e degli insediamenti d’origine storica esistenti nella nostra regione mostrano chiaramente che 1’apparente molteplicità è frutto in massima parte delle diverse combinazioni di una gamma vasta ma non illimitata di fattispecie ricorrenti, che è possibile quindi definire e disciplinare in modo organico una volta per tutte, fino a raggiungere per ciascuna fattispecie i livelli di dettaglio necessari per operare al tempo stesso in maniera spedita e corretta. 

LE APPLICAZIONI DELLA DIRET1’IVA AI PIANI DI RECUPERO 0 AGLI INTERVENTI DIRETTI. 

Con la direttiva che qui si propone nella forma particolare del “Regolamento tipo” si è anzitutto cercato di definire un metodo per la classificazione di tutti gli edifici e le aree inedificate che possono trovarsi situate all’interno di un insediamento storico, distinguendo in particolare 1’edilizia cosiddetta “di serie” che forma il tessuto storico continuo conservando più o meno inalterati i propri caratteri tradizionali ricorrenti, dall’edilizia che presenta invece caratteri architettonici e funzionali di unicità e atipicità, e da quella infine che ha caratteri completamente recenti. 
In particolare per 1’edilizia tradizionale è stato elaborato un “Repertorio” in cui sono sistematicamente individuati e rappresentati gli elementi costruttivi, decorativi e accessori comunemente ricorrenti nel territorio regionale, in relazione ad alcune tipologie edilizie anch’esse ricorrenti. 
Su tale base è stato possibile di conseguenza mettere a punto uno specifico modello di disciplina per ciascuna delle classi edilizie definite, nel quale sono individuate non solo le generiche categorie d’intervento riferite a ogni singolo edificio, ma anche i tipi d’intervento, le particolari norme tecniche e le modalità d’esecuzione da adottare in relazione ai diversi elementi costruttivi. Sono stati proposti inoltre alcuni criteri per la regolamentazione delle destinazioni d’uso, e per 1’individuazione delle unità edilizie, necessaria per definire sia 1’ambito di applicazione della disciplina suddetta che 1’unitarieth degli interventi. 
Si ritiene che in tal modo possano essere chiariti molti dubbi concernenti 1’applicazione della L. 457 e risulti notevolmente facilitata e semplificata la procedura da seguire per 1’elaborazione dei piani di recupero perché, una volta individuate e classificate le unità edilizie secondo le indicazioni di cui sopra, pub essere immediatamente adottata la corrispondente disciplina gi predisposta pur con gli adattamenti e le integrazioni del caso. Ma al tempo stesso il contenuto della normativa proposta, adottato come sezione speciale del Regolamento edilizio comunale, pub essere utilmente applicato anche per indirizzare correttamente la progettazione e 1’autorizzazione dei numerosi interventi diretti, che ciò secondo le leggi vigenti è possibile realizzare nei centri storici e nelle altre zone omogenee in assenza di un piano attuativo. 

REGOLAMENTO TIPO DEL RECUPERO EDILIZIO
Regolamento speciale degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale.

CAP I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Contenuti, finalità, decorrenza e ambiti d’applicazione.

	1- Le norme del presente Regolamento indicano i requisiti e i contenuti normativi ai quali attenersi nell’elaborazione dei piani di recupero o di altri strumenti attuativi che saranno adottati dall’Amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e I' attuazione dei relativi interventi. 
	2- In mancanza di piano, le stesse norme si applicano agli interventi che, secondo le leggi vigenti e le previsioni dello strumento urbanistico generale, possono essere realizzati negli immobili esistenti all’interno dei centri storici, delle aree naturali protette, nelle zone di particolare interesse naturalistico ambientale, in quelle tutelate ai sensi della L. 1497/39, e in altri ambiti territoriali che potranno essere individuati dal Consiglio comunale. 
	3- tal senso le norme suddette, come parte del Regolamento edilizio comunale, entrano in vigore con 1’approvazione del presente Regolamento; inoltre, previa adozione di apposita variante, possono integrare o sostituire in tutto o in parte le norme di attuazione dei piani di recupero o del piano regolatore generale già in vigore per le zone sopra menzionate e per i beni culturali sparsi nel territorio individuati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53. 

Art. 2.
Classificazione delle aree edificate e inedificate.

	1 Ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, tutte le aree situate all’interno della perimetrazione individuata dal piano di recupero o dal presente Regolamento sono distinte in aree edificate e aree inedificate.
	2 Nelle aree edificate 1’edilizia esistente è classificata secondo le seguenti definizioni: 
a)	Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra. 
Si intendono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica e destinazione prevalentemente residenziale, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale. ”Sono da considerare tali gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel “Repertorio” 
di cui al successivo art. 4, e costituiti in massima parte da elementi costruttivi e decorativi rappresentati nel Repertorio medesimo. 
b)	Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata. 
Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera b) che hanno subito per6 in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici costruttivi e decorativi propri dell’edilizia tradizionale, corrispondenti in tutto o in parte ai tipi e agli elementi rappresentati nel Repertorio anzidetto

c)	Edilizia ordinaria recente, totalmente degradata, o priva di caratteri tradizionali. 
Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari con prevalente destinazione residenziale che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell’ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi mera espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.
d)	Edi1izia speciale, monumentale o atipica . 
Sono da comprendere in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d’uso. Sono tali ad esempio le chiese, i santuari, le abbazie e i conventi, i palazzi pubblici, le ville e i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le fontane e gli acquedotti, le logge e i mercati, gli ospedali e gli ospizi, gli edifici in genere esclusivamente destinati in origine o attualmente adibiti a scuole, banche, carceri, caserme, magazzini e altri usi pubblici o privati particolari. 
	3- Le aree attualmente inedificate sono classificate come segue:
a)	Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico. 
In tali aree sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, compreso il piano terra di vie e piazze porticate.
b)	Aree inedificate di rispetto. 
Sono da comprendere in tale definizione i terreni agricoli, il verde privato o le aree incolte situate a margine di ciascun insediamento storico, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell’intero contesto da parte della collettività. 
	c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti.
 Sono da comprendere in tali aree le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private, ed ogni altra superficie che pur occupata da manufatti precari, sia comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulti in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con 1’area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell’edificio medesimo. 

Art. 3
Individuazione del1e aree e degli edifici.

	1- Il piano di recupero individua negli ambiti territoriali delimitati in cartografia le aree edificate e inedificate definite come sopra, e le contraddistingue con la campitura a fianco riportata: 
0 Edilizia ordinaria tradizionale sostanzialmente integra 
0 Edilizia ordinaria tradizionale parzialmente alterata 
0 Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali 
0 Edilizia speciale, monumentale o atipica CI Aree inedificate pubbliche 
0 Aree inedificate di rispetto
0 Aree inedificate di pertinenza 
Le aree individuate in cartografia come pertinenza effettiva o potenziale di edifici e complessi edilizi esistenti sono graffate agli edifici cui si riferiscono. 
	2- In assenza di piano, 1’individuazione e la classificazione delle aree e degli edifici nei termini sopra definiti è fatta volta per volta, per la parte interessata in occasione di ciascun intervento edilizio, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell’ambito dell’istruttoria preliminare al rilascio dell’atto abilitativo all’intervento stesso. A tal fine 1’unità edilizia interessata dovrà essere valutata in rapporto all’intero contesto storico-urbanistico o naturalistico ambientale nel quale è inserita, ed agli schemi tipologici rappresentati nel Repertorio anzidetto. 
	3.Con il piano di recupero possono essere inoltre individuate e specificamente disciplinate: 
a)	ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, ad integrazione di quelle già esistenti per 1’adeguamento agli standard urbanistici; 
	b) eventuali aree edificabili che, in lotti singoli o associati a edifici di tipo recente ed alle relative aree di pertinenza, possono essere destinati a interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, secondo le norme di cui al successivo capo 4 . 

Art. 4.
Il Repertorio dei tipi e deg1i elementi ricorrenti.

	1- E' allegato alla presente normativa il “Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti”, nel quale sono elencati e descritti gli elementi costruttivi e decorativi comunemente diffusi in alcune tipologie, anch’esse ricorrenti, dell’edilizia tradizionale locale. Detti elementi, ai fini dell’applicazione delle norme, sono distinti secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5. 
	2- Alle indicazioni e alle rappresentazioni’ del repertorio possono fare riferimento gli elaborati tecnici 
e la documentazione dei progetti e degli stessi piani attuativi, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realth edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati. Al detto Repertorio si dovrà comunque fare riferimento per la classificazione degli edifici, la conseguente disciplina degli interventi, e ogni altra applicazione della presente normativa. 
	3- Il Repertorio potrà essere integrato e aggiornato da parte dell’Amministrazione comunale con successive edizioni, man mano che verranno individuati e descritti ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell’edilizia tradizionale locale. 

Art. 5.
Classificazione degli elementi costruttivi e decorativi

	1- ci, decorativi, accessori e di finitura, che concorrono alla formazione delle unità edilizie sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico artistiche, secondo la seguente classificazione:
a)	elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio; si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell’arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell’edificio in cui sono inseriti; 
b)	elementi qualificanti comunemente ripetibili; sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell’edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili; 
c)	elementi secondari non qualificanti; quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico artistica dell’edificio; 
d)	alterazioni improprie; comprendenti tutti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all’ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non congruenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell’edificio; 
e)	alterazioni pregiudizievoli, comprendenti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio. 
	2- Ciascun progetto d’intervento dovrà provvedere alla valutazione degli elementi costitutivi de11’edificio interessati dall’intervento stesso nei termini di cui sopra. 

Art. 6.
Definizione e individuazione delle Uniti edilizie.

	1- Per consentire la classificazione degli immobili e la conseguente disciplina degli interventi, nell’ambito delle aree edificate sopra definite sono individuati i singoli edifici o Unita edilizie. Si intende per unità edilizia un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, funzionali o decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia essa isolata o parzialmente collegata ad unità adiacenti, funzionalmente completa o incompleta, composta da un’unica proprietà o da più unità immobiliari o parti di esse. 
	2- Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e 1’unitarieth architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece 1’unitarieth funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell’immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti. 
	3- In particolare per 1’“edilizia tradizionale prevalentemente integra” dovranno essere individuate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori all’ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d’origine recente. L’individuazione delle unità edilizie storiche è in ogni caso accertata se trova riscontro in uno degli schemi tipologici rappresentati nel Repertorio allegato. 
	4- Il piano di recupero individua in cartografia le unità edilizie presenti all’interno delle aree classificate, secondo le definizioni precedenti e la corrispondenza con le tipologie descritte nel Repertorio; in assenza di piano I’individuazione dell’unità edilizia è fatta volta per volta, in occasione di ogni singolo intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell’ambito della istruttoria preliminare all’atto abilitativo dell’intervento stesso. 

Art. 7.
Interventi unitari per unità minime, per comparti, o per singoli elementi

	1- Gli interventi globali di restauro o ristrutturazione dovranno essere progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione come Unità Minima d’intervento 1’intera unità edilizia storica o quella attuale, nonch4 le eventuali aree e i manufatti accessori di pertinenza, in modo che a ciascuna unità individuata corrisponda una determinata categoria d’intervento ed un progetto compiutamente definito. 
	2- è possibile la realizzazione di interventi unitari per comparti o subcomparti comprendenti due o più unità edilizie che si presentino in aggregazioni lineari a schiera accentrate a blocco o isolato, purché tanto nella individuazione delle categorie d’intervento che nella redazione dei conseguenti progetti siano rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici che formano il comparto. 
	3- Sia negli interventi globali che in quelli parziali o elementari di manutenzione, restauro, o ristrutturazione, dovranno comunque essere realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell’edificio che presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale devono essere considerati “elementi unitari”. A tal fine sono da considerare “elementi unitari” ad esempio: 
– i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima 
facciata di un edificio e in particolare di tutti i prospetti compiutamente definiti; 
– i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell’articolazione delle falde; 
– gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione; 
– i solai, i pavimenti, i controsoffitti, e tutti gli elementi che delimitano ambienti unitariamente definiti; 
– gli androni e i corpi scala continui; 
– gli impianti e le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali. 

Art. 8.
Edifici contigui

	1- Per le unità edilizie strutturalmente connesse con edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni dovranno essere concertate, ovvero si dovrà provvedere a rendere le strutture reciprocamente indipendenti. 
	2- Dovranno in ogni caso essere rese strutturalmente indipendenti le unità edilizie in muratura di tipo tradizionale da quelle ricostruite o ristrutturate con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentino forti disparità dimensionali. 
	3- In facciata, i giunti fra muri continui di differente identità potranno essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui. 

Art. 9.
Definizione e articolazione delle categorie d’intervento.

	1- Tutti gli interventi relativi al recupero dell’edilizia esistente negli ambiti territoriali individuati dal Piano di recupero o dal Regolamento edilizio sono distinti e classificati secondo le categorie d’intervento definite all’articolo 31, 1 comma, della L. 457/78, le quali delineano, per 1’intera unità edilizia cui sono riferite, 1’ampiezza, il grado di innovazione e le finalità prevalenti degli interventi e delle opere che è possibile realizzare nell’ambito dell’unità edilizia stessa. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme e delle procedure autorizzative previste dalla legislazione vigente, tali categorie sono ulteriormente dettagliate e articolate come indicato ai successivi commi. 

	2- Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) del citato articolo 31, sono limitati alle opere di finitura, quali ad esempio gli intonaci, le rabboccature, le tinteggiature, le decorazioni dipinte, i pavimenti, i manti di copertura, e in genere i rivestimenti e i trattamenti superficiali delle parti strutturali o accessorie dell’edificio. La sostituzione e il rinnovamento delle finiture non comprendono anche 1’eliminazione o la trasformazione di detti elementi, né aggiunte o modifiche di altro genere rispetto alla soluzione originale; analogamente 1’integrazione degli impianti esistenti non comporta 1’installazione di nuovi impianti ma solo il completamento di quelli già in opera. 
	3- Nella ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del suddetto articolo 31 si intendono compresi gli interventi di seguito definiti: 
	d/1- Interventi di ristrutturazione edilizia parzialmente conservativa, quelli che prevedono in particolare, nell’ambito della medesima unità edilizia, la conservazione e il restauro degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, e la ristrutturazione delle parti e degli elementi rimanenti, sia interni che esterni all’edificio, alterati a causa di modifiche recenti o comunque privi di qualità significative; 
	d/2- Interventi di ricostruzione in situ, quelli che prevedono la completa demolizione e la successiva ricostruzione dell’intera unità edilizia esistente, nella medesima area di sedime e secondo gli stessi limiti planovolumetrici;
	d/3- Interventi di ristrutturazione edilizia totale, quelli che comportano la ricostruzione dell’unità edilizia con variazioni planovolumetriche nell’ambito del lotto formato dall’area di sedime dell’unità edilizia preesistente e dalle eventuali pertinenze. 
	4- Inoltre per interventi di ristrutturazione urbanistica definiti alla lettera e) del suddetto art. 31 si intendono quelli che comportano la modifica, il frazionamento o 1’accorpamento dei lotti formati dall’area di sedime e relative pertinenze di una o più unità edilizie esistenti, e da eventuali aree inedificate contigue. 
	5- Infine le opere interne di cui all’art. 26 della L. 47/85 e successive modifiche si intendono ulteriormente articolate e precisate come segue: 
l. Opere interne di manutenzione e restauro, sono da intendere quelle limitate alla singola unità immobiliare e ad opere e interventi elementari di tipo esclusivamente conservativo; 
2. Opere interne di ristrutturazione parziale, quelle di tipo innovativo sempre limitate alla singola unità immobiliare; 
3. Opere interne di ristrutturazione totale, quelle estese a più unità immobiliari della stessa unità edilizia. 

Art. 10.
Tipi di opere ed interventi elementari.

1 In relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei singoli elementi costruttivi e decorativi sono inoltre definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari:
a)	Interventi meramente conservativi: prevedono la conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e 1’efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e 1’aspetto esteriore; sono interventi conservativi ad esempio: 
– la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguita con le tecniche appropriate e le necessarie cautele; 
– la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità; 
– il consolidamento interiore, realizzato mediante 1’inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull’aspetto esteriore: 
–	i trattamenti di protezione superficiale mediante 1’applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;
–	 b) Interventi di restituzione, finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte alla unità edilizia o ai singoli elementi 1’integrith originale 
o comunque frutto delle successive fasi storiche; sono interventi restitutivi: 
–	la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all’originale degli elementi qualificanti dei quali 6 possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso; 
–	

–	– il ripristino degli elementi di cui sopra in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura; 
–	– 1’eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d’origine recente, provvedendo quindi alle necessarie reintegrazioni;
–	 c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l’edificio, si intendono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell’intera unità edilizia; sono interventi modificativi compatibili ad esempio: 
–	– la sostituzione, la modifica o 1’eliminazione di parti secondarie non qualificanti, 
–	– la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione, 
–	– le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per 1’adeguamento statico e funzionale della unità edilizia alle attuali esigenze d’uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare 1’integrità delle parti rimanenti;
–	 d) Interventi innovativi compatibili col contesto, sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell’edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita 1’unità edilizia oggetto d’intervento. 

Art. 11.
Disciplina degli interventi nelle aree edificate.

	1 (Edilizia tradizionale sostanzialmente integra). Per gli edifici compresi nell’edilizia tradizionale sostanzialmente integra,. e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione e restauro di cui all’art. 31, 1 comma, lettere
 a), b), c) della L. 457/78, da realizzare nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d’esecuzione dettate al successivo capo 2, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi che costituiscono le unità edilizie. 
	2 In tali edifici in particolare: 
–	dovranno essere oggetto solo di opere e interventi meramente conservativi, secondo le modalità anzidette, gli elementi costruttivi e decorativi di particolare pregio e gli altri elementi tradizionali qualificanti che presentano caratteri irripetibili; 
–	– potranno essere oggetto di ripristino o di demolizione e successivo rifacimento gli elementi qualificanti completamente deteriorati o mancanti, solo ove si tratti di elementi semplici comunemente ripetibili e vi sia una documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all’originale fattura
–	– è consentita inoltre 1’eliminazione delle alterazioni improprie frutto di modifiche o aggiunte di origine recente, provvedendo quindi al successivo ripristino della condizione originaria o dovuta comunque a trasformazioni di epoca storica; 
–	dovranno in ogni caso essere rimosse le aggiunte che pregiudicano 1’aspetto esteriore dell’edificio o 1’integrith e la conservazione di singoli elementi di particolare pregio; 
–	– sono consentiti infine interventi sostitutivi o modificativi che riguardino esclusivamente parti ed elementi secondari e non qualificanti ovvero elementi già completamente manomessi di cui non sia necessaria 1’eliminazione o il ripristino, nonché gli interventi integrativi limitati alla realizzazione di nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali, purché tali interventi risultino compatibili con le restanti parti dell’unità edilizia, non comportino alterazioni e modifiche degli elementi qualificanti o di particolare pregio e non risultino comunque pregiudizievoli per le parti dell’edificio esposte alla pubblica vista. 
	3- (Edilizia tradizionale prevalentemente alterata). Per 1’edilizia tradizionale che presenta consistenti alterazioni sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di cui all’art. 31, lettera a), b), c) della suddetta L. 457, nonché le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia parzialmente conservativa sopra definiti, che dovranno comunque prevedere: 
–	

–	– la conservazione, il restauro e la eventuale reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stesse norme e modalità d’esecuzione indicate per 1’edilizia prevalentemente integra; 
–	– 1’eventuale ristrutturazione degli elementi e delle parti sostanzialmente manomesse, alterate, o prive di caratteri qualificanti, con sostituzioni, modifiche o ricostruzioni da realizzare comunque nell’ambito dell’area di sedime e dei limiti planovolumetrici precedenti, nonché nel rispetto delle particolari prescrizioni e modalità d’esecuzione di cui al successivo capo 3, in modo da risultare compatibili e congruenti con le parti da conservare dell’unità edilizia preesistente e con il circostante contesto. 
	4- (Edilizia recente, totalmente alterata o priva di connotati tradizionali). Per 1’edilizia recente o ad essa assimilata, e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti tutti gli interventi e le opere di cui all’art. 31, lettere a), b), c), della L. 457M8, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia compresa la totale demolizione e 1’eventuale ricostruzione in situ da realizzare nelle stesse forme planovolumetriche dell’edificio preesistente e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate al successivo capo 3, per garantire un inserimento congruente con le qualità e i particolari caratteri del circostante contesto. 
	5- Sono possibili inoltre per 1’edilizia recente o assimilata, sempre nel rispetto delle prescrizioni suddette: 
–	interventi di ristrutturazione edilizia totale con variazioni dell’impianto e della consistenza planovolumetrica nell’ambito del lotto comprendente 1’area di sedime ed eventuali pertinenze dell’unità edilizia originaria; 
– interventi di ristrutturazione urbanistica comprendente la modifica dei lotti formati da uno o più edifici esistenti ed aree edificabili adiacenti. Il piano di recupero, o altro strumento attuativo d’iniziativa pubblica o privata, individua e definisce 
in termini planovolumetrici i suddetti interventi di ristrutturazione nei limiti inderogabili previsti dalle norme urbanistiche e del vigente piano regolatore generale. 
	6 (Edilizia speciale, monumentale o atipica). Per gli edifici, i complessi edilizi, e i singoli manufatti che rientrano in tale classificazione, sono possibili tutti gli interventi specificamente previsti da un piano attuativo o da un eventuale progetto di opera pubblica esteso all’intero immobile o complesso edilizio; in mancanza di ci6, sono comunque consentiti: 
– per gli edifici monumentali o di particolare interesse storico artistico solo interventi di manutenzione e restauro col rispetto delle stesse prescrizioni dettate per 1’edilizia tradizionale sostanzialmente integra; 
– per gli altri immobili di tipo recente anche interventi di ristrutturazione interna o parziale, con le prescrizioni e modalità dettate per 1’edilizia alterata. 

Art. 12.
Disciplina degli interventi nelle aree inedificate.

	1- (Aree inedificate pubbliche). Le aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico devono essere conservate tali, con interventi di manutenzione, restauro o ripristino delle pavimentazioni tradizionali e delle sistemazioni a verde, salvo differenti previsioni di uno strumento attuativo o di un piano di interventa pubblico esteso all’intero insediamento storico. Per le attrezzature da installare ad opera dei privati previa concessione del suolo pubblico si applicano le norme di cui ai rispettivi articoli del capo V. 
	2- (Aree di rispetto). Il piano di recupero individua le aree di rispetto interne o esterne a ciascun insediamento, specificando le parti che devono rimanere inedificabili e definendo in termini planovolumetrici 1’edificabilith delle parti restanti, nei limiti di densità e altezza consentiti dal piano regolatore e dalle leggi vigenti e comunque in modo che la loro utilizzazione non rechi pregiudizio alle visuali dell’intero contesto d’interesse storico artistico o naturalistico ambientale, o ai singoli beni immobili in esso contenuti. In assenza di piano, nelle aree di rispetto inedificate possono essere realizzati solo gli interventi di manutenzione o sistemazione di cui al successivo articolo 15. 
	3- (Aree di pertinenza). A tali aree si applicano rispettivamente le categorie d’intervento e le specifiche normative previste per gli edifici cui sono riferite. Per 1’edilizia recente e assimilata il piano di recupero individua e attribuisce ai diversi edifici le aree di pertinenza effettive e quelle non ancora rese tali, che in caso di interventi di ricostruzione o ristrutturazione con variazioni planovolumetriche dovranno essere vincolate e 

acquisite dai proprietari per 1’attuazione degli interventi medesimi. In caso contrario, o in assenza di piano, le aree di pertinenza devono rimanere inedificate, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e sistemazione di cui al successivo articolo 15. 
	4- (Aree edificabili). Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni da realizzare in aree edificabili eventualmente previste dal piano regolatore generale o dallo strumento attuativo si applicano le norme di cui al capo 4 ; le aree inedificate risultanti da tali interventi dovranno essere sistemate e mantenute come indicato al comma precedente. 

Art. 13. Disciplina delle destinazioni d’uso.

	1- Nei centri storici, il piano di recupero disciplina 
le destinazioni d’uso in applicazione delle leggi vigenti in materia, previo censimento di quelle esistenti, fissando limiti e parametri relativi o assoluti in relazione alla dotazione di spazi pubblici, servizi e attrezzature, e ad eventuali fenomeni di congestione o spopolamento. 
	2- In mancanza di piano, sia per gli edifici che per le aree inedificate,è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso attualmente esistenti, come documentate alla data di adozione del presente Regolamento dai registri catastali o da altri atti ufficiali più aggiornati, ad eccezione dei casi di incompatibilità di cui al successivo 4 comma. 
	3- Per le suddette aree ed edifici, ad eccezione di quelli compresi nell’edilizia speciale, sono inoltre ammesse variazioni nell’ambito delle destinazioni sotto elencate, purché ciò non comporti comunque modifiche, integrazioni o altre opere edilizie, in contrasto con le norme del presente Regolamento: 
– abitazioni e residenze in genere, unifamiliari, plurifamiliari o collettive (varie categorie del gruppo A della classificazione catastale); 
– uffici, studi, sedi per attività culturali, amministrative e di rappresentanza pubbliche e private (categorie A/10, e B/4 della classificazione catastale); 
–	esercizi pubblici per il ristoro e il commercio al dettaglio, attività ricettive e ricreative, rimesse, depositi. officine e laboratori artigianali (varie categorie del gruppo C). 
	4- Nell’edilizia residenziale i cambi di destinazione di cui alle lettere b) e c) non potranno interessare una superficie superiore al 50 per cento delle superfici utili complessive di ciascun edificio; quelle di cui alla lettera c) dovranno inoltre limitarsi ai piani terreni, interrati o seminterrati, con superfici inferiori a 200 mq. per ogni unità immobiliare corrispondente a ciascun esercizio. Sono escluse comunque le attività insalubri, nocive, rumorose, moleste o comunque incompatibili con il mantenimento della prevalente funzione residenziale e dei tradizionali caratteri propri del contesto edilizio storico. 
	5- Per gli edifici, i complessi edilizi e i manufatti compresi nell’edilizia speciale e in genere per tutte le unità edilizie totalmente classificate nelle categorie A/8, A/9, A/11, B, D, è escluso ogni cambio di destinazione che non rientri nelle previsioni di un piano urbanistico generale o attuativo. 

Art. 14.
Impianti e canalizzazioni.

	1- Sia nell’edilizia tradizionale che in quella recente, non è consentita 1’installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all’interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nelle chiostrine, nei locali terreni o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e nei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde spioventi senza emergere dal profilo complessivo delle coperture. 
	2- Ad eccezione degli scarichi pluviali, che dovranno comunque essere in rame a sezione circolare di 
diametro non superiore a 12 cm., sui paramenti di prospetto possono essere applicati solo cavi e condutture di sezione non superiore a 25 mm. compresa la guaina o altro rivestimento, in rame o altro tipo di materiale comunque rigido, liscio, e dello stesso colore del paramento. Tali condutture dovranno essere in numero ridotto 

per ogni prospetto, e opportunamente distanziate da spigoli, aperture, superfici decorate e membrature con andamento parallelo; inoltre in caso di intervento di manutenzione o ristrutturazione dovranno essere collocati sotto traccia tutti i cavi e le condutture sottili presenti nei prospetti con paramento intonacato. 
	3- Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori potranno, se necessario, essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello in rame o altro materiale dello stesso colore del paramento intonacato; non è consentita comunque 1’alterazione di facciate compiutamente definite, né di membrature, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi. 
	4- Le colonne di scarico, le canne fumarie, e le condotte in genere di grossa sezione devono per quanto possibile essere inserite in appositi vani e cavedi all’interno delle murature perimetrali dell’edificio, senza pregiudizio per le strutture portanti né per ambienti qualificati, o altrimenti lungo chiostrine, cortili, o prospetti secondari privi comunque di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio. In tal caso detti elementi dovranno essere rivestiti in rame oppure foderati in muratura intonacata o altro materiale liscio tinteggiato nello stesso colore del paramento; dovranno in ogni caso rimanere all’interno i gomiti, le imbrache, e i raccordi orizzontali o inclinati. 

Art. 15.
Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.

	1- Ne centri storici le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate devono essere mantenute tali, salvo diversa previsione di un piano attuativo, sistemando a prato, arricchito con essenze arboree o arbustive, almeno due terzi delle superfici non interamente circoscritte da edifici. 
	2- Dovranno essere comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d’alto fusto, nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionale in mattonato, basolato o acciottolato. 
	3- Nell’edilizia rurale dovranno essere convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza prospicienti 1’edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica, conservando comunque piante ornamentali e alberi d’alto fusto esistenti, eventuali viali d’accesso con relativi portali e alberature, nonché. i parchi e i giardini all’italiana o all’inglese con le rispettive sistemazioni. 

Art. 16.
Interventi nel sottosuolo.

	1- Negli edifici oggetto di interventi conservativi si pub provvedere alla manutenzione e al restauro dei vani interrati o seminterrati esistenti e alle eventuali opere di consolidamento in fondazione, previa occupazione ove necessario del suolo pubblico e completo ripristino a lavori ultimati delle pavimentazioni, esistenti. 
	2- In caso di ristrutturazione o ricostruzione, è consentita anche la creazione di nuovi vani utili o la modifica di quelli esistenti, esclusivamente per ospitare impianti tecnici o realizzare autorimesse e accessori a servizio dell’unità edilizia. I vani realizzati non potranno comunque eccedere i limiti dell’area di sedime del soprastante edificio, né i due terzi delle relative aree di pertinenza inedificate, e dovranno possedere i requisiti previsti dalle altre norme vigenti. 
	3- Non è consentita da parte di soggetti privati la realizzazione di vani sottostanti il suolo pubblico; eventuali ambienti preesistenti, qualora ne sia dimostrata la proprietà, potranno continuare ad essere detenuti segnalandone i dati catastali all’Amministrazione comunale e chiudendo 1’eventuale comunicazione con altri vani o cunicoli. 

Art. 17.
Rinvenimenti e scoperte.

	1- Il rinvenimento di eventuali sepolture, reperti archeologici, ed elementi architettonici e decorativi di particolare pregio o interesse storico artistico casualmente riportati alla luce durante i lavori di scavo o demolizione, dovrà essere immediatamente segnalato al Comune, alla Soprintendenza, o ad una qualsiasi autorità di polizia, sospendendo la prosecuzione di ogni attività che possa pregiudicare la conservazione e il recupero di quanto rinvenuto in attesa dei provvedimenti delle amministrazioni competenti. 

Art. 18. Prove di finitura e simulazioni da predisporre in loco. 

	1- Nei casi indicati ai successivi articoli 19, 20, 21, 36, 42, prima di procedere alla realizzazione dei relativi interventi dovrà essere predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La scelta della soluzione definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante del competente organo tecnico dell’Amministrazione comunale convocato sul posto e documentata con apposito verbale di sopralluogo che costituirà parte integrante della procedura di autorizzazione, ove dovuta, ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39. 
	2- Per gli interventi di ricostruzione, ampliamento, o nuova edificazione da realizzare in contesti storici o naturalistici particolarmente delicati, oltre all’integrazione dei documenti di progetto con plastici o simulazioni grafiche e fotografiche, potrà essere richiesta da parte dell’organo tecnico responsabile dell’istruttoria preliminare all’atto abilitativo la predisposizione di segnali planimetrici e altimetrici idonei a simulare nel sito stesso interessato dall’intervento 1’esatto ingombro dell’immobile progettato ed il suo rapporto col circostante contesto. 

CapoII
PRESCRIZIONI E MODALITA D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA

Art. 19.
Murature di prospetto con paramento originale a faccia vista.

	1- Dovranno essere conservati nel loro tradizionale aspetto esteriore i muri con paramento originale a faccia vista in mattoni, in conci di pietra squadrati o sbozzati, nonché in ciottoli, pietrame irregolare, o materiale misto, presenti nei prospetti esterni 
dell’edilizia rurale di tipo tradizionale, in quelli di origine medievale con elementi romanico-gotici, nonché nei prospetti principali o secondari dell’edilizia rinascimentale o classico-barocca rimasti fin dall’origine incompleti di finiture e decorazioni intonacate. 
	2- Di tali paramenti non è quindi consentita 1’intonacatura, a meno che non si tratti di facciate il cui intonaco originale sia caduto per degrado naturale o per improprie demolizioni d’origine recente, nel qual caso si applicano le disposizioni per il ripristino dei paramenti intonacati di cui al successivo articolo. 
	3- Il consolidamento e la reintegrazione di parti lesionate o mancanti dovrà essere realizzato mediante riprese a cuci-scuci con materiale di recupero o comunque omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura; in particolare si dovranno impiegare mattoni pieni fatti a mano per le murature in mattoni o miste, conci bocciardati o subbiati e pietrame sbozzato, rispettivamente di tipo calcareo, tufaceo, basaltico, arenario o marnoso arenaceo, negli altri casi. 
	4- Sia per i paramenti in mattoni stuccati che in pietrame rabboccato a raso sasso, è consentita la scarnitura dei giunti e la successiva ripresa delle rispettive finiture, che non dovrà tuttavia essere generalizzata ma limitata esclusivamente ai tratti mancanti o più degradati. Non dovranno essere rabboccati, ma solo stuccati in profondità lasciando i giunti netti, i paramenti del tutto privi di tale finitura. I giunti dei paramenti in mattoni da cortina o in pietra da taglio dovranno essere stuccati a raso della faccia vista, con malta pigmentata dello stesso colore del materiale in opera. 

	5- Per tutte le operazioni riferite al paramento in vista, dovranno essere impiegate esclusivamente malte di calce e sabbia, con gli eventuali accorgimenti necessari ad ottenere una colorazione quanto più possibile vicina a quella delle malte esistenti. Non sono consentite stilature, fugature o stuccature dei giunti realizzate sottosquadro o comunque in maniera diversa da quanto indicato al punto precedente, né con 1’impiego di malte cementizie. 
	6- Potranno essere demolite o rimosse eventuali rincocciature, nonché parti di intonaco, muratura o altra varietà di materiali e finiture comunque estranei ai tipi di paramento sopra individuati. Non dovranno invece essere rimosse o alterate le tracce e i frammenti di strutture murarie preesistenti, ovvero lapidi, stemmi ed eventuali reperti archeologici. La pulitura, in particolare dei paramenti a cortina o in pietra concia, dovrà essere fatta con le modalità di cui al successivo articolo 22. 
	7- Il consolidamento delle murature in questione, oltre che mediante reintegrazioni a cuci e scuci, pub essere realizzato anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti, purché si provveda con le modalità idonee ad evitare la fuoriuscita di materiale e 1’alterazione della faccia vista; è consentita altresì 1’installazione di tiranti metallici e dei relativi paletti o piastre d’ancoraggio, semplici o angolari, evitando la loro sovrapposizione a cornici e membrature. Non è consentito invece 1’inserimento, lungo i paramenti a faccia vista, di eventuali cordoli e architravi in metallo o cemento armato, o altri elementi strutturali di grosse dimensioni. 

Art. 20.
Murature di prospetto con paramento originale intonacato.

	1- Nelle facciate principali, o comunque prospicienti sulla pubblica via, che presentano una compiuta veste architettonica classico-barocca, sia essa originaria o frutto di successive ristrutturazioni unitarie, caratterizzata da un sistema di membrature, cornici, basamenti, lesene e aperture contornate in pietra, in muratura intonacata o simulate pittoricamente, dovranno essere conservati i paramenti originali intonacati con intonaco di tipo tradizionale finito al grezzo o al civile, mediante riprese delle parti mancanti o decoese con malta di calce e finitura al grezzo o al civile analoga per qualità e spessore alle parti superstiti. 
	2- Ove non sia possibile il mantenimento, si potrà provvedere alla demolizione e al successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature, in conformità all’originale, fatti salvi eventuali elementi decorativi di particolare pregio. Nel corso della demolizione dovrà essere lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come riferimento, fino alla definitiva sostituzione. 
	3- Nei prospetti di cui sopra si dovrà altresì provvedere al ripristino degli intonaci che risultano quasi completamente caduti, o che sono stati demoliti per impropri interventi di decorticazione, basandosi sulle tracce superstiti. 
	4- Gli intonaci al civile dovranno essere rifatti con arricciatura in malta comune e finitura formata da una sottile colla di malta a base di calce spenta, sabbia fine ed eventuali piccole quantità di cemento bianco, lisciata “alla pezza” o al fratazzino stretto, previa eventuale rabboccatura o rinzaffo in malta bastarda. Gli intonaci “a stucco” saranno formati con calce e polvere di marmo e lisciati col fratazzo metallico. 
	5- Lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile dal precedente e non dovr4 in ogni caso risultare modificata la sporgenza di cornici, lesene, ed altri risalti decorativi della superficie muraria. A tal fine, in presenza di murature dislivellate o visibilmente deformate, 1’intonaco dovrà essere steso per piccoli tratti a seguire 1’andamento della muratura stessa, senza 1’ausilio di stagge e fasce di guida. 
	6- Non è consentita la decorticazione dei prospetti originariamente intonacati senza provvedere al successivo ripristino. Negli edifici che sono frutto di successive trasformazioni, potranno essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, purché si tratti di elementi compiuti e apprezzabili per qualità e consistenza; dovranno essere invece reintonacati i semplici frammenti e le tracce delle strutture precedenti prive di particolare significato e incompatibili con 1’assetto architettonico unitario acquisito dal prospetto intonacato in virtù dei successivi interventi. 

Art. 21.
Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature.

	1- Nel caso di rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si dovrà altresì provvedere al ripristino delle originarie tinteggiature, adottando una delle seguenti tecniche: 
a) “pittura a fresco”, formata da una miscela di ossidi o terre colorate disciolte in latte di calce, passata sulla colletta ancora fresca; 
b)	“pittura a calce”, formata aggiungendo alla tinta di cui sopra una piccola percentuale di fissativo acrilico in emulsione. 
	2- Sui vecchi intonaci di tipo tradizionale, semplicemente reintegrati, si dovranno invece applicare esclusivamente pitture ai silicati del tipo comunemente reperibile in commercio, previa idonea preparazione del fondo con spolveratura e fissaggio della vecchia pittura. Invece per gli intonaci già. rifatti e tinteggiati impropriamente in epoca recente, con 1’impiego di malte cementizie e tinteggiature sintetiche, si potranno adoperare idropitture murali a base di resine acriliche di tipo commerciale, dopo aver provveduto alla preparazione uniforme del fondo con una mano di fissativo coprente, di colore bianco calce; oppure, nel caso di intonaci cementizi lasciati al grezzo, si potrà provvedere alla stesura di una colletta colorata in pasta, unendo alla malta i colori necessari
	3- In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature di cui al presente paragrafo, dovrà essere rispettata I’unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata. 
	4- Tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce conservate. Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quelle successive, si potrà scegliere una tinta che appare ricorrente nel tratto di strada in cui è situato 1’edificio. In ogni caso, per le pareti di fondo, le tinte dovranno essere scelte nella gamma dei colori tradizionali dell’edilizia, compresa tra 1’ocra gialla, 1’ocra rossa, la terra verde, la terra d’ombra e la terra di Siena, naturali o bruciate, eventualmente mescolate fra loro e corrette con piccole percentuali di nero e bianco di calce o di zinco. 
	5- Le nuove tinteggiature, inoltre, non dovranno essere date “a corpo”, cioè completamente piene e coprenti, ma “a velatura”, ossia diluite in modo da lasciar trasparire leggermente la preparazione di fondo, che dovrà essere comunque di colore bianco calce. 

Art. 22.
Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizi a faccia vista

	1- Dovranno essere conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici e plastico-decorativi in pietra concia, in laterizio, o altro materiale lasciato a vista, inseriti nell’ambito delle strutture murarie perimetrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia vista. Tali elementi potranno essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate e dovranno comunque essere idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati. 
	2- Fanno eccezione a quanto sopra gli elementi lisci inseriti a raso di murature con paramento intonacato, e che costituiscono semplici soluzioni costruttive o frammenti di precedenti strutture, come spigoli, archi, architravi, stipiti, brani di cortina muraria, ecc. i quali dovranno essere intonacati insieme al restante paramento (vedi precedente articolo 20, 6 comma). 
	3- Ove necessario, gli elementi in pietra concia, in laterizio o altro potranno essere smontati e successivamente rimontati nella esatta collocazione originaria, previa esecuzione di un accurato rilevamento grafico e fotografico con numerazione dei singoli pezzi; ovvero si potrà procedere alla ricomposizione dei pezzi caduti, reintegrando le parti mancanti o maggiormente degradate. 
4 Le reintegrazioni potranno essere eseguite, in ragione dell’ampiezza delle lacune, a stucco o con inserti di materiale della stessa qualità, in modo comunque da risultare congruenti per forma, granulometria e qualità cromatiche, oltreché compatibili da un punto di vista fisico-chimico. 
5 La pulitura, in particolar modo se riferita ad elementi intagliati, scolpiti o modanati, nonché a materiali teneri come le arenarie, o comunque già soggetti a processi di degrado, dovrà essere eseguita delicatamente, mediante lavaggio e rimozione manuale, previo eventuale fissaggio delle superfici decoese e idoneo trattamento con sostanze solventi e assorbenti; altri sistemi basati sull’impiego di sostanze anche debolmente abrasive o corrosive, sono ammessi unicamente per gli elementi lisci di materiale duro e compatto in perfetto stato di conservazione. 

Art. 23.
Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente.

	1- Tutti gli elementi plastico-decorativi realizzati, anziché in pietra, in muratura intonacata ed eventualmente modanata come cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, dovranno essere anch’essi conservati e restaurati con operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti di cui sia riconoscibile 1’identità. 
	2- Ove sia indispensabile la loro rimozione, detti elementi dovranno essere fedelmente ricostruiti, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio ovvero mediante 1’esecuzione di calchi. 
	3- Le membrature realizzate in muratura intonacata e dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in laterizio a faccia vista, dovranno essere ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del particolare materiale imitato, come ad esempio, il “bianco travertino”, il “grigio arenaria”, il “rosso mattone”, ecc. 
	4- Dovranno altresì essere ripristinate le eventuali decorazioni e le membrature architettoniche simulate pittoricamente a chiaroscuro, avvalendosi in tal caso di maestranze specializzate. Analogamente si dovrh procedere per il restauro di elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, marmoridee, ecc., le quali non potranno essere rimosse e ripristinate, ma conservate anche se ridotte in frammenti. 

Art. 24.
Aperture di prospetto ed elementi di contorno.

	1- Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all’assetto storicamente consolidato dell’edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche, tanto che si tratti di aperture d’origine romanico-gotica, 
con stipiti sormontati da archi o architravi in pietra squadrata o mattoni a faccia vista, oppure contornate da una mostra in risalto di tipo classico, sia in pietra o mattoni a faccia vista che in muratura intonacata o simulata pittoricamente. 
	2- Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati, come indicato ai precedenti articoli 22 e 23, tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le ghiere, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti. 
	3- Per esigenze statiche o funzionali è consentita la tamponatura delle aperture medesime opportunamente arretrata e realizzata in modo da lasciare integralmente in evidenza i contorni originari. Gli elementi superstiti di aperture romanico gotiche modificate per successivi interventi di epoca storica potranno essere conservati ed eventualmente reintegrati nel caso di paramenti lasciati a faccia vista; dovranno invece essere ricoperti ove siano inseriti in prospetti rinascimentali o classico barocchi intonacati e compiutamente definiti. 
	4- Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali vani preesistenti. In caso di intervento, dovranno inoltre essere chiuse od opportunamente ridotte le aperture d’origine recente che risultino incongrue e pregiudizievoli per 1’unitarieth e 1’integrith dell’intero prospetto o di singoli elementi 

architettonici e decorativi. 
	5- La modifica o lo spostamento di aperture semplicemente architravate e contornate in muratura grezza, nonché la realizzazione di nuove aperture dello stesso tipo, sono ammesse esclusivamente nei prospetti con paramento originario in muratura grezza privi di elementi architettonici qualificanti, purché non risulti complessivamente più di una apertura per ogni 10 mq. di prospetto. Sia le nuove aperture che quelle modificate dovranno essere realizzate con riprese del paramento murario in conci sbozzati alla subbia o mattoni pieni fatti a mano o di recupero e architravi in legno di castagno al naturale scurito al mordente; non dovranno avere inoltre larghezza superiore a ml. 0,80 per le finestre, ml. 1,20 per le porte e ml. 1,90 per i vani carrabili. 

Art. 25.
Infissi vetrati e serramenti.

	1- Gli infissi esistenti di finestre, porte a vetri e aperture in genere sfinestrate, costituiti da un telaio in legno di tipo tradizionale ad ante verticali ripartite da stecche orizzontali, potranno essere restaurati oppure sostituiti con nuovi infissi del medesimo tipo; dovranno comunque essere restaurati i telai scorniciati con modanature complesse, le imposte decorate, i vetri piombati di fattura tradizionale, sia del tipo “a rullo” che in lastre soffiate. Per I' oscuramento, oltre alle imposte o “scuri” interni, è consentita all’esterno solo 1’installazione di persiane di tipo tradizionale, purché realizzate uniformemente per ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, ed escluse comunque le finestre ad arco o architravate d’origine medievale e quelle munite di grate e inferriate originali in ferro lavorato a mano. 
	2- In caso di sostituzione, i telai, gli infissi vetrati e le relative imposte, dovranno essere esclusivamente in legno verniciato con smalto opaco color bianco avorio o grigio perla, mentre le persiane dovranno essere verniciate a smalto in tinte comprese nella gamma del verde bottiglia, marrone bruciato, grigio chiaro, giallo ossido, comunque uniformi per ogni facciata avente caratteri architettonici unitari. L’impiego di legno verniciato al naturale, con vernici trasparenti ma comunque opache e previo scurimento al mordente color noce, è ammesso solo nei prospetti, lasciati al rustico dell’edilizia rurale. 
	3- E' consentita la chiusura di vani porticati, altane, logge, finestre polifore o serliane, con vetri che siano comunque spartiti mediante telai fissi o mobili in legno o ferro verniciato, inseriti nel filo interno della muratura. 
	4- Analogamente, dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte e portoni di tipo tradizionale in legno di rovere, castagno, pioppo o altre essenze nostrane, reintegrati eventualmente secondo il disegno originale e trattati a cera o con vernici trasparenti opache, previo uniforme scurimento del fondo con mordente color noce. Qualora, in presenza di legno dolci o comunque gravemente deteriorati, non sia conveniente il restauro, sarà ammesso il rifacimento con le modalità di cui al successivo punto. Dovranno essere, in ogni caso, oggetto unicamente di restauro i serramenti di particolare qualità, in legno di noce o altre essenze pregiate, con specchi e telai decorati ad intaglio, a tarsia o complesse modanature. 
	5- Tutti i serramenti in legno necessari per nuove aperture, o per il rifacimento di quelli esistenti, dovranno essere realizzati, a seconda delle preesistenze nonché della tipologia dell’edificio e del contesto, ad ante intelaiate con specchiature semplici o scorniciate, ovvero a doppia fodera con doghe orizzontali alte non meno di 25 cm., del tipo detto “alla, mercantile”, in essenze locali trattate come sopra (rovere, castagno, pioppo) o in legno dolce verniciato a smalto opaco, nella stessa gamma di colori riferita alle persiane. 
	6- In tutti i casi di realizzazione o di sostituzione di nuovi infissi e serramenti non è comunque ammesso 1’impiego di essenze esotiche, dolci o resinose verniciate al naturale con vernici trasparenti, doghettati lignei verticali, alluminio, acciaio ed altri materiali e colori difformi da quanto sopra indicato, né 1’uso di vetrate con cristalli interamente a giorno privi di telai e partiture orizzontali e verticali. 
	7- Sono da conservare e restaurare i cancelli, le grate in genere e le inferriate esistenti in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate in ferri tondi a maglie ortogonali, tinteggiati a smalto opaco di color nero o bruno scuro. 
	8- Le norme di cui sopra non si applicano ai serramenti dei vani siti a piano terra relativi agli esercizi commerciali, per i quali si dovrà fare riferimento al successivo Capo V. 

Art. 26.
Balconi e aggetti orizzontali.

	1 Dovranno essere conservati con le necessarie opere di consolidamento, restauro e reintegrazione, i balconi, le strutture e i volumi che aggettano dalle murature di prospetto o dai cortili interni, sostenute per mezzo di mensole in pietra, in mattoni o in ferro lavorato a mano con tecniche tradizionali. Oltre a tali sostegni, dovranno essere restaurati o reintegrati i relativi impalcati in lastre di pietra o ad archi in muratura, nonché eventuali pavimentazioni, balaustre, parapetti o ringhiere di fattura tradizionale. 
	2- Il piano di recupero individua i balconi, le superfetazioni e le alterazioni in genere realizzate con elementi impropri in epoca recente, prescrivendone la demolizione; in assenza di piano dovranno essere comunque eliminati, in caso di intervento, gli elementi in aggetto che comportano un grave pregiudizio alla statica dell’edificio o ad elementi architettonici e decorativi di particolare pregio. 

Art. 27.
Coperture tradizionali a falde inclinate.

	1- Negli edifici che presentano coperture di tipo tradizionale a falde inclinate, con struttura in legno e impalcato in laterizio, non è consentita alcuna modifica degli elementi che determinano i tradizionali caratteri esteriori di tali coperture; dovrà, quindi, essere conservata ed eventualmente ripristinata 1’originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, a capanna o a padiglione, nonché i raccordi, le pendenze e le quote d’imposta. 
	2- Dovranno ugualmente essere oggetto solo di restauro o reintegrazione, nei modi di seguito indicati, le soluzioni particolari lungo la linea di gronda ed i bordi laterali, i manti i copertura e ogni altra parte di impalcato o di struttura che risulti comunque esternamente visibile all’estradosso o all’intradosso. 
	3- E' consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture lignee esistenti, compreso il pianellato o il tavolato, i travicelli e la grossa orditura, nonché la loro eventuale sostituzione con soluzioni differenti per materiale e tecniche costruttive nel caso di sottotetti non praticabili o controsoffittati. 
	4- Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non potranno comunque essere apportate modifiche alle quote di imposta e di colmo delle falde e quindi alle pendenze e alla reciproca organizzazione delle stesse. Non L ammessa la sostituzione con altro tipo di materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di copertura il cui intradosso risulti esposto alla pubblica vista. 
	5- I manti di copertura del tipo originale potranno essere revisionati o completamente rifatti, con impiego esclusivo di tegole piane e curve in laterizio (coppi ed embrici) corrispondenti a quelle esistenti. Fra i coppi nuovi dovrà essere comunque inframmezzata, all’estradosso, una percentuale di coppi vecchi di recupero non inferiore al 50 per cento. Dovranno essere adeguati, in caso d’intervento, i manti in materiale differente. 
	6- Lungo i margini frontali o laterali delle falde non sono consentite scossaline metalliche o altri rivestimenti, ma esclusivamente filari di tegole e canali di gronda orizzontali a sezione curva, collegati ai relativi discendenti, in rame o lamiera zincata verniciata nel colore del prospetto intonacato. 
	7- Sia in caso di semplice restauro che di rifacimento dell’intera struttura portante, la quota di estradosso del nuovo impalcato, comprensiva della cappa e di eventuali strati di impermeabilizzazione e coibentazione, non dovrà mai superare quella delle parti residue o ripristinate con un impalcato tradizionale in pianelle. 
	8- Tanto nei casi di restauro che di eventuale sostituzione, dovranno comunque essere conservati o ripristinati gli sporti di gronda di tipo originale, formati con liste o travicelli in legno sagomato all’estremo libero ed impalcato sottomanto in tavole o pianelle laterizie, il cui intradosso sia anche appena sporgente dalla muratura o dall’eventuale sottostante cornicione. 
	9- Analogamente dovranno essere conservati o ripristinati in conformità all'originale, i bordi delle falde lungo i lati inclinati delle coperture a capanna, tanto che si presentino con un filare di tegole a raso della muratura, ovvero aggettanti su pianelle o sul prolungamento degli arcarecci e della piccola orditura. 
	10- Gli elementi particolari di cui sopra dovranno essere restaurati procedendo, se necessario, allo smontaggio e al successivo ricollocamento dei singoli pezzi nonché alla eventuale reintegrazione delle parti deteriorate o mancanti, secondo le forme ed i materiali originali. Gli elementi in legno integrati o sostituiti 

dovranno essere preventivamente scuriti con mordente color noce e trattati con protettivi comunque trasparenti. Gli impalcati in laterizio dovranno essere formati esclusivamente da pianelle di recupero o fatte a mano, senza stuccatura dei giunti; lo spessore di un eventuale soprastante cappa comprensiva di armatura non dovrà essere superiore a 2,3 cm. 

Art. 28.
Accessori di copertura e aggetti verticali.

	1- Non è consentita, sopra le falde dei tetti, la realizzazione di terrazze o nuovi volumi emergenti, né 1’installazione di pannelli solari, antenne paraboliche, strutture pubblicitarie o altri impianti tecnici e apparecchiature ingombranti, salvo nuovi camini, canne di esalazione e antenne di sezione sottile. In caso di intervento di restauro dovranno essere eliminate tutte le modifiche e le aggiunte incongrue e le superfetazioni di origine recente. 
	2- Dovranno invece essere conservati eventuali abbaini, torrette, altane, comignoli, frontespizi o altri corpi emergenti che rientrino fra gli elementi costruttivi di tipo tradizionale propri dell’edificio esistente, provvedendo al restauro secondo le indicazioni precedenti. 
	3- Sia nel restauro delle strutture lignee che in caso di sostituzione, è possibile 1’interruzione delle falde per ricavare chiostrine, pozzi di luce o terrazzini praticabili di dimensioni non superiori a 3,00 mq, senza apportare variazioni al profilo generale delle falde stesse; le interruzioni dovranno risultare comunque arretrate di almeno ml. 2,00 rispetto all’estremità di gronda e in numero non superiore ad una ogni 30 mq. di copertura. 

Art. 29.
Rifacimento e riordino di coperture già manomesse.

	1- E' consentito il rifacimento delle strutture di copertura già interamente sostituite in ferro, latero-cemento o altra tecnica costruttiva recente, apportando eventuali modifiche delle imposte, delle pendenze e dei raccordi necessarie per motivi statici o funzionali, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le varie falde dovranno comunque essere raccordate tra loro con soluzioni a capanna riunite al colmo, a padiglione o a semi padiglione, con inclinazione e sporto di gronda orientati verso i prospetti principali dell’edificio; b) la pendenza dovrà mantenersi fra il 30 ed il 35 per cento; c) le quote d’imposta potranno essere ridotte o 
aumentate per non più di 50 cm., solo nel caso di edifici con prospetti intonacati e privi comunque di cornici sottogronda, anche semplicemente dipinte a chiaroscuro. 
	2- Agli sporti, ai bordi laterali, ai manti di copertura e agli altri elementi accessori e di finitura si applicano le norme di cui ai paragrafi precedenti. Dovranno comunque essere rimosse, in caso d’intervento, tutte le strutture precarie in lastre di lamiera, cemento-amianto, vetroresina o altro materiale improprio, reintegrando le falde manomesse e le relative gronde secondo le indicazioni che precedono. 

Art. 30.
Terrazze e coperture piane.

	1- In caso di edifici o di corpi accessori di tipo tradizionale che presentano terrazze e coperture piane estese su tutto o parte del corpo di fabbrica, frutto di soluzioni architettoniche originali o di ristrutturazioni comunque anteriori all’ultima guerra mondiale, si dovrà provvedere alla conservazione di tali coperture, restaurando i parapetti, le balaustre, le inferriate e le pavimentazioni con i materiali e le soluzioni tecniche proprie di tali elementi. 
	2- Salvo diversa indicazione del piano di recupero, sulle terrazze e sulle coperture piane di qualsiasi genere non è consentita la realizzazione di tettoie, verande o altri volumi e strutture stabilmente connesse, ad eccezione dei volumi tecnici eventualmente necessari ai sensi del precedente art. 14; potranno essere installate tende mobili, fioriere e sostegni necessari per lo sviluppo di piante rampicanti. 

Art. 31.
Murature e divisori interni.

	1- Dovranno essere conservati all’interno degli edifici di cui al presente capitolo, ed eventualmente restaurati con opere di consolidamento e reintegrazione, così come indicato secondo i vari casi ai precedenti articoli, i muri, i pilastri e in genere le strutture che formano 1’ossatura portante dell’organismo edilizio originale o frutto di successive ristrutturazioni storiche. 
	2- Dovranno parimenti essere conservati, oppure ricostruiti in situ con materiali diversi dall’originale, i muri divisori che presentano superfici dipinte o che delimitano controsoffitti voltati, e ambienti decorati o comunque unitariamente definiti da reciproci rapporti architettonici e decorativi. I muri dipinti o comunque decorati con decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, a graffiti o marmoridee, potranno essere demoliti e ricostruiti solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza al distacco, al restauro ed alla successiva riapplicazione o reintegrazione delle decorazioni da parte di maestranze specializzate. 
	3- E' consentita la demolizione, la modifica e I' eventuale spostamento dei muri divisori che non presentino le condizioni di cui sopra, nonché di tutte le strutture sostituite o aggiunte in epoca recente. In ogni caso né lo spostamento dei muri esistenti né 1’eventuale realizzazione di nuovi tramezzi potrà essere tale da alterare, nascondere o risultare comunque pregiudizievole per singoli elementi di pregio o ambienti qualificanti unitariamente definiti. I muri divisori e i rivestimenti che occultano superfici decorate o alterano ambienti unitariamente definiti dovranno essere rimossi. 
	4- Potranno essere demoliti e rifatti gli intonaci e le tinteggiature interne, escluse le parti interessate 
dalle decorazioni sopra descritte, che dovranno invece essere conservate e restaurate con le opportune modalità, prima della demolizione di intonaci originali di tipo tradizionale dovranno essere praticati dei saggi per verificare la presenza di eventuali pitture murali coperte da reintonacature o scialbature, provvedendo nel caso alla successiva messa in luce. 
	5- Per le aperture, le porte e gli infissi collocati all’interno degli edifici si applicano le disposizioni di cui ai precedenti art. 24 e 25. 

Art. 32.
Solai, controsoffitti e pavimenti.

1-	Dovranno essere conservati e restaurati con le opportune tecniche i solai tradizionali su orditure lignee, sia nei tipi di particolare pregio che formano soffitti e cassettone, a mezzo cassettone, a lacunari, con elementi modanati, intagliati, dipinti o altrimenti decorati, sia nei tipi ordinari, con travicelli e impalcato in legno o laterizi, con intradosso a vista. 
2-	Per la riparazione, il consolidamento e 1’eventuale miglioramento ai fini antisismici si dovrà provvedere, in relazione alle particolari esigenze, ai seguenti interventi: 
a)	interventi localizzati di rafforzamento, reintegrazione o sostituzione di parti della grossa e media orditura, inflesse, sovraccaricate, ammalorate o comunque fatiscenti; 
b)	consolidamento generale del piano impalcato, per incrementarne la rigidezza; 
c)	collegamento coi muri portanti e coi solai complanari contigui. 
3-	Gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente dall’intradosso quando al piano superiore si hanno pavimenti pregevoli dei quali è da evitare la demolizione, e viceversa al piano inferiore si può provvedere senza pregiudizio per gli ambienti sottostanti al necessario rinforzo di travi e impalcati, lasciati in vista o eventualmente nascosti con un controsoffitto. Si dovrà invece procedere solo con interventi estradossali nel caso di soffitti cassettonati o altrimenti decorati, e quando si deve comunque salvaguardare I' integrità di ambienti di particolare pregio. 
4-	In caso di rifacimento di nuovi solai, sovrapposti a solai di particolare pregio o in sostituzione di solai non qualificanti, non dovranno essere variate le quote in misura tale da alterare la corrispondenza con porte e finestre o altri elementi architettonici e decorativi soprastanti o sottostanti gli orizzontamenti originari. 
5-	
 Potranno essere demoliti e rifatti i pavimenti di fattura recente, mentre dovranno invece essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati o ripristinati i pavimenti originali in lastre di marmo e pietre colorate in mosaico o graniglia, alla veneziana, alla palladiana, in maiolica decorata a mano, nonché in legno pregiato o in cotto fatto a mano con disposizione a disegni policromi. 6 Analogamente, all’intradosso potranno essere rimossi o sostituiti i controsoffitti piani semplicemente intonacati; dovranno invece essere conservate, ed eventualmente restaurate, le finte volte di mattoni in foglio o formate da centine linee e incannucciate, nonché i controsoffitti comunque decorati a fresco, a tempera, a stucco, o altra tecnica tradizionale. 7 Ove non sia possibile la conservazione, le finte volte ed i controsoffitti che fanno parte di ambienti decorati o unitariamente definiti dovranno essere comunque ricostruiti con ossatura e supporti in materiali attuali leggeri, ripristinando all’intradosso 1’intonaco al civile e riapplicando eventualmente le decorazioni superstiti. 

Art. 33.
Archi, volte e sistemi archivoltati.

	1- Tutti gli archi, le volte e i sistemi archivoltati in muratura devono essere conservati, restaurati e consolidati, eliminando le spinte orizzontali e le altre possibili cause di dissesto. Gli effetti spingenti, se non già equilibrati da strutture adiacenti o piedritti di adeguate dimensioni, potranno essere eliminati o ridotti, secondo le circostanze, per mezzo di catene poste al di sopra dell’imposta, o eventualmente mediante tiranti estradossali inseriti fra la chiave della volta e il soprastante pavimento. 
	2- Nel caso di volte localmente depresse o lesionate per eccesso di carichi concentrati, si dovrà ovviare a tali condizioni, eliminando o riducendo i sovraccarichi oppure riportandoli sui muri portanti laterali mediante travi ausiliarie estradossali, o infine realizzando dei ridossi intradossali in muratura. 
	3- Per un miglioramento generale delle condizioni della volta e una riduzione dei carichi ripartiti, è da effettuare la sostituzione dei rinfianchi e il consolidamento estradossale mediante colature di malta fluida e rinfianchi cellulari formati da muricci in mattoni pieni. 
	4- Le parti lesionate o deformate dovranno essere riparate con interventi localizzati, a seconda dell’ampiezza del danno, mediante semplice sigillatura con malte antiritiro, eventuale rinzeppatura con scaglie di mattoni, o parziale reintegrazione a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di cemento, previa puntellatura della zona 
	5- L’inserimento di catene all’imposta potrà essere effettuato anche in presenza di superfici decorate, purché i fori siano praticati con carotatrici a corona diamantata, senza impiego di acqua, ed evitando parti decorate di particolare pregio. 
	6- Sono invece da escludere muri, sottarchi o altri interventi intradossali esteticamente pregiudizievoli nel caso di volte e archi decorati e dipinti o di ambienti comunque. architettonicamente qualificati, e viceversa interventi estradossali che comportino la perdita di pavimenti di particolare qualità. 
	7- Possono essere parzialmente demolite per consentire il passaggio di scale e altre comunicazioni verticali, parzialmente soppalcate, o ripartite con tramezzi nel senso ortogonale alla generatrice, solo le volte a botte prive di decorazioni. 
	8- I sistemi di aperture archivoltate in sequenza, come i porticati e i loggiati, potranno essere rinforzati mediante la tamponatura dei vani in posizione più debole arretrata dal filo esterno e tirantata internamente. Per il consolidamento dei piedritti deformati o comunque dissestati si applicano le norme relative; potranno comunque essere mantenuti in opera eventuali speroni e muri a scarpa d’origine storica che non comportino eccessivo pregiudizio sotto il profilo estetico o funzionale. 

Art. 34.
Scale esterne e interne.

	1- Sono da conservare tutte le scale situate sia all’interno degli edifici che lungo i prospetti esteriori o nelle corti interne, le quali presentino caratteristiche architettoniche e decorative di particolare pregio 
o siano comunque realizzate mediante volte o parti di archi e volte in muratura comunque disposte, mediante gradini monolitici in pietra concia reciprocamente connessi e incastrati ad una o ad entrambe le estremità nei 

muri laterali, ovvero abbiano infine, quale che sia la tecnica costruttiva tradizionale, forme e dimensioni di tipo monumentale, come ad esempio le gradinate sviluppate su più lati convergenti, le scale a tenaglia a rampa doppia o plurima, quelle di forma circolare, semicircolare o ellittica. 
	2- Allo stesso modo dovranno essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati o interamente ripristinati, i relativi elementi accessori, decorativi e di finitura, come i parapetti, le balaustre, i corrimano, le zoccolature, i gradini e i sottogradini in pietra o in laterizi, nonché gli atri, gli androni, i pianerottoli e in genere gli ambienti di disimpegno architettonicamente qualificati come le scale cui sono collegati. 
	3- Le strutture in muratura intonacata, ovvero in pietra concia o in mattoni a faccia vista, potranno essere consolidate e parzialmente reintegrate con le specifiche tecniche indicate ai precedenti articoli in relazione alle caratteristiche delle singole parti e dei vari materiali. In presenza di strutture a volta gravemente dissestate si applicano le norme di cui all’ultimo comma del precedente articolo. 
	4- Delle scale interne di tipo tradizionale, con gradini in muratura sostenuti all’intradosso da travetti di legno, è consentito il rifacimento con tecniche e materiali anche differenti ed eventuali modeste correzioni del rapporto tra alzate e pedate e della pendenza complessiva delle rampe, fermi restando i limiti derivanti dalla ubicazione del manufatto originale rispetto alle murature portanti. 
	5- Potranno essere demolite e sostituite le scale interne a gabbia aperta in legno o miste in legno e muratura e quelle di fattura recente; dovranno in particolare essere demolite quelle inserite in modo da nascondere, alterare o recare comunque pregiudizio alla fruizione ed alla conservazione di elementi architettonici e decorativi di particolare pregio. Potranno invece essere reintegrati o rifatti i gradini e le rampe cordonate d’accesso alle porte esterne, in conci di pietra e pietrame sbozzato. 
	6- E' consentita all’interno degli edifici la realizzazione di nuove rampe o interi corpi scala e ascensori, nel caso in cui le scale esistenti siano inadeguate o insufficienti rispetto alle norme vigenti; ogni eventuale integrazione dovrà essere tuttavia concepita e realizzata in modo da non recare pregiudizio ad altre strutture o elementi decorativi e finiture di particolare pregio. 

Capo III
PRESCRIZIONI E MODALITA D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA

Art. 35.
Prescrizioni generali.

	1- Il restauro e la eventuale reintegrazione delle parti dell’edificio rimaste inalterate o non sostanzialmente manomesse dovrà essere estesa possibilmente fino a completare intere strutture o elementi costruttivi e decorativi compiutamente definiti, siano essi riferiti ai prospetti, alle coperture, ai corpi scala, e alle altre strutture orizzontali e verticali. 
	2- Tutti gli interventi di modifica e ristrutturazione dovranno garantire i raccordi e gli allineamenti 
delle nuove costruzioni con gli elementi superstiti in modo da consentirne la conservazione e la completa fruizione. I contorni e i giunti in comune tra le parti ricostruite e quelle conservate potranno, se necessario, essere evidenziati secondo i casi con un leggero solco o con una più ampia rientranza, per mediare con un vuoto rispettivamente 1’accostamento tra vecchio e nuovo di elementi complanari o di parti e strutture situate su piani incidenti. 

Art. 36.
Elementi di prospetto.

	1- Se sui prospetti dell’edificio non sono presenti brani di paramento, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, per gli interventi di ristrutturazione si applicano le stesse norme dettate al successivo capo IV per 1’edilizia recente. 
Se viceversa si tratta di prospetti per i quali è interamente da prevedere la conservazione, si dovranno applicare le norme di cui al precedente capitolo relative all’edilizia tradizionale integra. 

Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e decorativi qualificanti, dopo aver provveduto al restauro e al consolidamento di tali elementi si provvederà al completamento del prospetto con una integrazione della struttura muraria che dovrà risultare accordata e cromaticamente intonata alle preesistenze ma priva di connotazioni stilistiche, secondo le seguenti più specifiche indicazioni. 

Art. 37. Modalità
d’integrazione dei paramenti di prospetto.

	1- Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura dovrà essere realizzato con materiale anch’esso a faccia vista e della stessa qualità ma leggermente differenziato nella finitura superficiale e nell’apparecchio; in particolare per i paramenti in mattoni o materiale misto si potranno impiegare mattoni pieni fatti a mano; per le murature in pietra concia squadrata o sbozzata si adotteranno rivestimenti in pietra della stessa qualità e in conci della stessa dimensione, con faccia vista bocciardata o subbiata; infine per i paramenti in pietrame si potranno impiegare conci o pietrame sbozzato o tagliato a spacco; la pezzatura dei conci o del pietrame dovrà essere in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali. 
	2- Nel caso di prospetti intonacati, il completamento della muratura sarà realizzato anch’esso con paramento intonacato, con un intonaco a grana leggermente più grossa di quello superstite, e colorato in pasta nella stessa tonalità di colore. 

Art. 38.
Nuove aperture, in fissi e serramenti.

	1- Le aperture relative alle parti modificate o ricostruite dovranno essere prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti, dimensionate e disposte secondo quanto indicato al successivo capo IV per 1’edilizia recente. Per gli infissi e i serramenti si applicheranno le stesse norme nel caso di rifacimento dell’intero prospetto, e si dovranno invece prevedere soluzioni di tipo tradizionale secondo le indicazioni di cui al capitolo che precede quando vi sia nello stesso prospetto la contemporanea presenza di nuove strutture ed elementi preesistenti. 

Art. 39.
Strutture ed elementi di copertura

	1- Per gli interventi relativi alle coperture si potranno applicare, negli interventi di ristrutturazione, tutte le norme previste al successivo capo IV, fatte salve le eventuali esigenze di conservazione di singoli elementi qualificanti o di particolare pregio, come altane, comignoli, campanili a vela, frontespizi e fastigi di coronamento, e altre strutture architettoniche emergenti dalle falde dei tetti, rispetto alle quali le nuove soluzioni di copertura dovranno risultare compatibili. 
	2- Nel caso di interventi riguardanti ampliamenti e soprelevazioni recenti rispetto alle originali strutture di copertura, dovranno essere ripristinati gli sporti di gronda in origine esistenti lungo i prospetti principali dell’edificio, al disotto delle parti oggetto di soprelevazione. 

Art. 40.
Strutture interne.

	1- Per gli interventi di ristrutturazione che interessano direttamente strutture voltate, solai, controsoffitti e pareti decorate, corpi scala ed altri elementi qualificanti o di particolare pregio situati all’interno dell’edificio, le modifiche dovranno essere concepite e realizzate in modo non soltanto da garantire la conservazione di tali elementi, ma anche la eventuale reintegrazione degli ambienti e dei contesti fisici e spaziali nei quali erano in origine inseriti. 

	2- Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere prese tutte le precauzioni ed approntate tutte le opere provvisionali necessarie ad evitare danni agli elementi suddetti. 

Capo IV
PRESCRIZIONI E MODALITA D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA RECENTE 0 TOTALMENTE ALTERATA

Art. 41.
Rientranze, sporgenze e allineamenti

	1- Per gli edifici inseriti in un contesto storico, sia nel caso di parziale ristrutturazione che di totale demolizione e ricostruzione in situ, dovranno essere rispettati gli allineamenti verticali e orizzontali esistenti fra gli edifici posti in aderenza lungo i fronti stradali. 
	2- Nei lati che prospettano su vie o spazi pubblici non sono consentiti balconi, verande, scale esterne, pensiline o altri corpi o volumi sporgenti dall’area di sedime del vecchio o del nuovo edificio in misura superiore a cm. 20, salvo quanto previsto per gli sparti di gronda, e per i vani a piano terra destinati ad esercizi commerciali. In caso di intervento dovranno comunque essere eliminati gli elementi esistenti, fra quelli sopra menzionati, che risultino occupare o aggettare sullo spazio pubblico. 
	3- Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di totale ristrutturazione edilizia, i termini planovolumetrici sono definiti per ciascun nuovo edificio dal piano di recupero, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra. 

Art. 42.
Finitura dei paramenti di prospetto.

	1- Sia negli interventi di manutenzione, che in quelli di ricostruzione o totale ristrutturazione degli 
edifici situati nei centri storici, tutti i prospetti dovranno essere interamente intonacati con finitura regolare a grana media e colorati in pasta in unica tinta, scelta fra quelle ricorrenti nel tratto di strada interessato e comunque intonate al colore delle facciate degli edifici adiacenti. 
	2- Sono esclusi i paramenti in muratura a faccia vista, i rivestimenti di qualsiasi genere, i colori chiari o comunque accesi e gli intonaci trattati a disegni vistosi, del tipo rustico, graffiato, vermiculato, ecc. 
	3- Per 1’edilizia rurale dovranno invece essere previsti intonaci rustici in tinte chiare nella gamma delle terre colorate, o paramenti in pietra locale a faccia vista lavorata alla subbia o alla bocciarda grossa, in mattoni fatti a mano. 

Art. 43.
Nuove aperture.

	1- L’apertura di nuove porte e finestre, o la modifica di quelle esistenti, dovranno essere disposte, nei lati di prospetto, in modo che almeno la metà di esse risultino della stessa dimensione e reciprocamente allineate, sia in senso orizzontale che verticale. La larghezza di ciascun apertura non potrà essere superiore a ml. 1,00 per le finestre e ml. 2,00 per le porte dei vani situati a piano terra. Fra lo stipite di un’apertura e lo spigolo dell’edificio o lo stipite dell’apertura successiva, dovrà intercorrere una superficie piena di almeno un metro. 
	2- I vani di porte e finestre potranno essere contornati da mostre e cornici larghe non più di 12 cm. e aggettanti dal paramento murario non più di 3 cm., purché tutte realizzate nello stesso materiale di colore intonato a quello dei prospetti, e con lo stesso disegno liscio o semplicemente modanato. I davanzali delle finestre dovranno essere muniti di una soglia con relativo gocciolatoio, con le stesse caratteristiche di cui sopra. 

Art. 44. Infissi e serramenti 

	1- Gli infissi vetrati dovranno essere ad ante intelaiate, con telai di qualsivoglia disegno e materiale, purché risultino nei prospetti del medesimo edificio conformi per tipologie e colori, che dovranno essere in tinta unita e intonati al colore del paramento. 
	2- E' inoltre consentito 1’uso di persiane, e di porte o portoni ad ante cieche intelaiate con eventuali sopraluce che, quale che sia il disegno e il materiale, dovranno essere colorati come previsto al precedente comma. 
	3- Non sono ammesse porte completamente a vetri, serrande avvolgibili, né 1’impiego di essenze lignee dolci o resinose verniciate al naturale, alluminio, acciaio e metalli in genere o altri materiali, che non siano colorati nella gamma di cui sopra. Per i vani degli esercizi commerciali si applicano le norme dell’apposito regolamento. 

Art. 45.
Coperture ed elementi accessori.

	1- Sia negli interventi di ricostruzione in situ che di totale ristrutturazione, le nuove strutture di copertura, di qualsiasi materiale e tecnica costruttiva, dovranno essere esclusivamente a falde piane inclinate, con pendenza compresa fra il 25 e il 35 per cento, ed orientate in modo che ad ogni lato dell’edificio prospiciente sulla pubblica via corrisponda una falda inclinata verso la via stessa, con relativo sporto di gronda orizzontale realizzato come descritto al successivo 5 comma. Le falde poste su piani incidenti dovranno essere riunite al colmo e lungo le rispettive linee d’intersezione, con disposizione a capanna, a padiglione o a semipadiglione; ciascuna falda non potrà avere, nel senso della pendenza, una lunghezza in proiezione orizzontale superiore a ml. 8,00. 
	2- Nell’edilizia rurale in siti di pendio 1’inclinazione delle falde dovrà essere orientata prevalentemente verso valle, in senso concorde alla pendenza del terreno. 
	3- Nei centri storici non sono consentite coperture piane, né altane, abbaini o altri corpi emergenti che interrompano 1’andamento regolare delle falde, fatta eccezione per le torrette di comignoli ed esalatori, che dovranno essere rivestite in mattoni o in muratura intonacata come il prospetto e munite di eventuali cappelli autoaspiranti, di dimensioni comunque non superiori a quanto richiesto dalle norme d’igiene. 
	4- E' consentita 1’interruzione delle falde solo con aperture di dimensioni non superiori ciascuna a mq. 4,00 e complessivamente al 10 per cento della superficie di ogni singola falda in cui sono inserite; a dette aperture potrà corrispondere una copertura a terrazza del piano sottotetto, ovvero potranno essere collocati lucernari, con telaio fisso o mobile, a filo dell’estradosso della copertura, senza superare in tal caso le dimensioni di mq. 1,20 ciascuno, né la percentuale complessiva di cui sopra. Inoltre la parte di falda compresa tra il colmo del tetto e il lato superiore di ciascuna apertura terrazzata potrà essere rialzata di quanto necessario a consentire I' accesso alla terrazza stessa, e comunque di un’altezza massima non superiore a cm. 40, raccordando la pendenza alla soprastante linea di colmo. 
	5- Nel caso di edifici posti in aderenza lungo la via, ciascuna falda dovrà sporgere esclusivamente lungo la linea di gronda per una misura non superiore a quella degli edifici adiacenti, e comunque non oltre cm. 70. Lo sporto di gronda potrà essere realizzato da una soletta inclinata, semplice o rinforzata da una sottostante nervatura o cornice, e munita di un canale di gronda e relativi discendenti in rame o altro materiale in tinta unita di colore conforme a quello dei serramenti o del paramento di prospetto. 
	6- I manti di copertura dovranno essere unicamente in tegole e coppi laterizi abbinati, di colore chiaro, tipo tegolcoppo. 
	7- Sia in caso di ristrutturazione che di semplice manutenzione delle strutture esistenti, i singoli elementi dovranno essere adeguati alle indicazioni di cui sopra. 

Capo V
ATIREZZATURE PER LA PUBBLICITA E IL COMMERCIO

Art. 46.
Disposizioni generali

	1- All’interno delle zone “A”, o in altri ambiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente regolamento, 1’affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché le opere necessarie per 1’installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli. 
	2- Alla pubblica affissione, all’illuminazione e alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede 1’Amministrazione comunale mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che dovranno comunque adottare criteri unitari per I' intero insediamento storico. 

Art. 47.
Spazi e attrezzature per l’affissione diretta.

	1- L’affissione di manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti effettuata direttamente dagli interessati potrà avvenire esclusivamente entro bacheche corrispondenti per forma, materiali e colori, al prototipo realizzato e depositato presso gli uffici comunali (o descritto negli elaborati grafici allegati al presente regolamento). Le bacheche potranno essere applicate alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte nel predetto allegato. 
	2- L’installazione non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi della L. 1089/39, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature e altre membrature architettoniche, ma dovrà anzi essere tale che il perimetro delle bacheche stesse risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque ad una distanza non minore di cm. 80 dagli spigoli dei fabbricati e non minore di cm. 90 dal suolo. 

Art. 48.
Insegne frontali e pubblicità d’esercizio.

	1- Nelle zone di cui al precedente articolo 46, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente 1’installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. 
	2- Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti fra 1’intradosso dell’architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20. Nel caso di vani archivoltati, i pannelli saranno estesi a tutto il contorno del vano compreso tra 1’intradosso dell’arco e una linea comunque non superiore all’imposta del medesimo; dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste e inferriate esistenti nell’apertura originale. 
	3- Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell’architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. I caratteri luminosi saranno realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30 mm. 

Art. 49.
Deroghe particolari per vani ridotti.

	1- In deroga alle norme di cui sopra, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte è consentita 1’installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all’asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non 

superiore a 25 cm., applicati direttamente sul paramento esterno della muratura. 
	2- A fianco delle aperture suddette è consentita inoltre 1’applicazione di una piccola bacheca o targa rettangolare in ferro battuto, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, o di un drappo o stendardo di stoffa colorata. 

Art. 50.
Insegne di richiamo per alberghi e ristoranti.

	1- Gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i bar, e in genere i locali di ristoro situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito (individuati nella allegata planimetria) hanno facoltà di installare un’insegna in corrispondenza dell’intersezione che la strada ove detti locali hanno sede forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione. 
	2- Tali insegne dovranno essere conformi, per dimensioni, colori e materiali, al modello descritto negli elaborati grafici allegati al presente regolamento. Non è ammesso installare comunque, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio; 1’eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi. 

Art. 51.
Attrezzature espositive.

1-	Nei locali di cui al precedente articolo 48, le vetrine, le mostre e le altre attrezzature espositive inserite nell’ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime, e risultare arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti. 
2-	Le vetrine e le porte a vetri dovranno essere formate da ante e pannelli verticali fissi o mobili disposti immediatamente all’interno degli stipiti, e intelaiati lungo tutto il loro perimetro per mezzo di telai pieni, dei seguenti materiali e colori: 
a)	legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale, previo uniforme scurimento con mordente di colore noce; 
b)	legno, ferro o qualsiasi altro idoneo materiale, verniciato a smalto opaco di colore compreso nella gamma (di cui al campionario allegato al presente regolamento) ; 
c)	materiali precolorati nella stessa gamma di colori. 
	3- L’installazione di qualsivoglia attrezzatura, fissa o mobile, dovrà comunque avvenire in modo da non danneggiare né modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, né di altri elementi costruttivi e decorativi dell’edificio. 

Art. 52.
Vetrine di pregio.

	1- Degli allestimenti espositivi esistenti che, per essere realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato, o altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è consentita la rimozione o la modifica ma solo la manutenzione e il restauro cori le tecniche appropriate al caso. 

Art. 53.
Serramenti.

	1- Per garantire ulteriormente la chiusura e la protezione degli accessi ai locali di cui ai precedenti articoli, è consentita anche 1’installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro. 
	2- I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all’interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo 

spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici, e risultare anch’essi arretrati di almeno 10 cm. dal filo esterno della muratura di prospetto. 
	3- Qualora in corrispondenza di vani stilisticamente connotati siano presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, non L consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro o il ripristino. è altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali. 

Art. 54.
Attrezzature espositive sussidiarie.

1-	Per i locali che non dispongano di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti artigianali tipici che comunque dispongano di una superficie vetrata non superiore a mq. 5,00, è consentita 1’apposizione di piccole vetrine sussidiarie, bacheche, plance, o altre attrezzature mobili da applicare alle pareti di prospetto, ovvero di piccoli scaffali e bancarelle da posare sul suolo pubblico, in corrispondenza dell’orario di apertura dell’esercizio. 
	2- Sia le vetrine e le plance, che le bancarelle dovranno essere accostate alle facciate in modo da non sovrapporsi a cornici, stipiti, bugnati, o altri elementi architettonici e decorativi, e non potranno comunque avere dimensioni superiori a cm. 90 x 130 di altezza, né aggettare sul suolo pubblico rispettivamente per più di cm. 15 e cm. 25; dovranno inoltre essere mantenute pulite e rimosse quotidianamente nell’orario di chiusura previsto per i negozi e gli esercizi pubblici cui sono riferite. 

Art. 55.
Tende in aggetto sullo spazio pubblico.

	1- In corrispondenza delle aperture dei locali anzidetti, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita 1’installazione di tende in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime. 
	2- Le tende dovranno essere di tipo retrattile a falda inclinata e installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale sono collocate in corrispondenza dell’orario di chiusura dell’esercizio cui sono riferite. Nei vani ad arco, I' asta di avvolgimento non potrà essere situata al di sopra della quota d’imposta. 
	3- L’altezza minima dal suolo non potrà risultare inferiore a ml. 2,20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e 1’aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale. 
	4- Nel caso di vani ad arco che presentino un’altezza all’imposta inferiore a ml. 2,30, in luogo delle tende a spiovente è consentita 1’installazione di cappottine ripieghevoli. Nel caso invece di vani architravati in cui sia 1’altezza dell’architrave inferiore alla quota suddetta, è consentita, 1’installazione di tende a falda inclinata con asse di avvolgimento collocato al disopra dell’architrave medesimo; la larghezza della tenda non dovrà comunque eccedere quella del vano sottostante. 
	5- Le tende possono essere realizzate in teli di tessuto naturale o plasticato, in tinta unita, nella gamma di colori compresi nel campionario allegato al presente regolamento. Sono consentite appendici verticali, sia frontali che laterali, di altezza non superiore a cm. 25, nello stesso tessuto e colore, con possibilità di inserirvi scritte e insegne d’esercizio. 
	6- Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. 

Art. 56.
Arredi e attrezzature da collocare sul suolo pubblico.

	1- Per 1’occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili valgono le norme generali di cui all’art. 48 del regolamento edilizio comunale, nonché, nelle zone di interesse storico-artistico, le seguenti disposizioni. 

2- Le sedie e i tavolini potranno essere in legno, metallo, o altri materiali purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore. 
	3- Le pedane dovranno essere limitate a quanto 
strettamente necessario per regolarizzare 1’andamento del suolo e dovranno essere ad elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in color grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore. 
	4- L’illuminazione artificiale potrà essere realizzati unicamente con candele o lampade a incandescenza montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi; le tende e gli ombrelloni dovranno essere in tela naturale o plasticata in tinta unita (nella gamma di colori di cui al campionario allegato al presente regolamento), montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire 1’intera area occupata. 
	5- Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno coprire il vano di porte e finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e decorativi e dovranno essere in ogni caso rimosse nella stagione invernale. 
	6- Nei centri storici, i chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere autorizzati in numero limitato solo nell’ambito di piazze, slarghi o giardini pubblici di idonea ampiezza, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Dovranno comunque essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno ml. 2,00 dalle pareti. Forme, dimensioni, materiali e colori dovranno inoltre corrispondere al modello descritto in allegato al presente regolamento. 

Allegato due 

MODIFICA CAPO VI 
REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO TIPO

(già adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1998, n. 6368 pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale n. 6 dell’1-2-1999)

CAPO VI
NORME A 1VTELA DEL PUBBIJCO DECORO

ART. 35 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI.

	l-. I proprietari degli edifici che prospettano o sono comunque visibili da vie o spazi pubblici o di uso pubblico, sono tenuti a conservare in condizioni di integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, le tinteggiature i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di copertura, le gronde, e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire 1’aspetto esteriore degli edifici medesimi, e delle relative pertinenze provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e restauro. 
	2-. Negli edifici d’origine storica o di tipo tradizionale, costruiti, ricostruiti o comunque ristrutturati in epoca anteriore all’ultima guerra mondiale, detti interventi dovranno essere di tipo conservativo, e comprendere la pulitura, la riparazione e il consolidamento degli elementi esistenti, la reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate, e 1’eventuale ripristino di elementi perduti o del tutto irrecuperabili 
	3-. Negli edifici che risultino invece costruiti, ricostruiti, o sostanzialmente ristrutturati in epoca recente, gli interventi di manutenzione delle finiture e degli elementi accessori potranno comportare eventuali modifiche dell’aspetto esteriore che siano tuttavia compatibili con i caratteri architettonici dell’edificio stesso e del circostante contesto. 
	4-. In particolare, per gli edifici d’origine storico recente esistenti nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all’interno delle aree naturali protette si applicano le disposizioni del “regolamento speciale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente” (vedi regolamento tipo del recupero edilizio). 

ART. 36 UNITARIETA DEGLI INTERVENTI.

	1-. Gli interventi di manutenzione esterna degli edifici che rivestano carattere di unitarietà tipologica, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere progettati in modo unitario, e possibilmente realizzati contestualmente completando per 1’intera parte interessata tutte le opere necessarie a mantenere inalterata 1’unità architettonica dell’insieme. 
	2-. Nelle aree soggette alla tutela della L. 1497/39 1’Amministrazione comunale pub ingiungere ai proprietari degli edifici e delle aree ed a spese degli stessi 1’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare condizioni di degrado e soluzioni esteticamente deturpanti o tali da recare comunque grave pregiudizio al pubblico decoro, informando preventivamente i proprietari con le modalità previste dall’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 

ART. 37 OPERE DI FINITURA E ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE. 

	1-. Tutti gli edifici di nuova costruzione, o che abbiano origine dalla ricostruzione o dalla completa ristrutturazione di edifici preesistenti, devono avere aspetto e qualità architettoniche adeguate alle esigenze del pubblico decoro e ai caratteri del contesto nel quale sono inseriti. 
	2-. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le 
opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare 1’aspetto esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, conformandosi alle norme di cui ai successivi articoli in relazione ai diversi tipi di contesto, salvo più specifiche indicazioni di uno strumento attuativo. 
	3-. Nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all’interno delle aree naturali protette o in altri ambiti del territorio comunale individuati dal P.R.G., gli interventi dovranno uniformarsi alle particolari disposizioni del regolamento speciale di cui al precedente articolo 35. 

ART. 38 FINITURE DI NUOVI EDIFICI NELLE ZONE DI URBANIZZAZIONE RECENTE. 

	1-. Nelle zone di urbanizzazione recente, i paramenti murari e le parti in genere degli edifici di nuova costruzione che prospettino su vie e spazi pubblici, o comunque esposti alla pubblica vista, tanto che siano rivestite, intonacate, o lasciate a faccia vista, devono presentare superfici completate a regola d’arte e accuratamente rifinite al civile, in materiali duraturi e uniformi per qualità e apparenza, di colore chiaro, non eccessivamente scabri né riflettenti, e che si inseriscano armonicamente nell’ambiente edificato circostante. 
	2-. Gli elementi decorativi e di finitura, nonché gli infissi, i serramenti, i contorni delle aperture, i materiali di pavimentazione e di copertura, e ogni altro elemento che contribuisce all’estetica dell’edificio, dovranno avere caratteri unitari ove siano più volte ricorrenti nello stesso edificio evitando eccessive varietà e stridenti contrasti di materiali, colori, e soluzioni di finitura. 
	3-. Per evitare stillicidi e colature antiestetiche, i balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana dovranno essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza; nelle coperture piane o inclinate le acque meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti, alla fogna pubblica, o nei canali naturali esistenti. 
	4-. Le pareti degli edifici a filo della strada dovranno essere munite di uno zoccolo o rivestimento in materiale idrorepellente e resistente all’usura fino a un’altezza conveniente sotto il profilo estetico e funzionale. 

ART. 39 IMPIANTI E CANALIZZAZIONI.

	1-. Non è consentita 1’installazione di motori, serbatoi, caldaie, condizionatori, o altri macchinari e impianti tecnici sui prospetti degli edifici, né sui balconi o sulle strutture di copertura, in modo che risultino liberamente esposti alla pubblica vista. 
	2-. Nei nuovi edifici, e in quelli oggetto di ricostruzione o totale ristrutturazione, tutti gli impianti e le canalizzazioni, ad eccezione degli scarichi pluviali e dei cavi di sezione sottile, dovranno essere alloggiati entro appositi vani o cavedi; potranno risultare visibili esternamente le canalizzazioni verticali raggruppate sistematicamente e rivestite in rame, acciaio, o altro materiale pregiato comunque di colore intonato alla finitura del prospetto. 
	3-. Eventuali pannelli solari, esalatori, antenne paraboliche, o altre parti di impianti dei quali sia necessaria 1’esposizione per garantirne il funzionamento, dovranno essere convenientemente rifinite e inserite nel disegno architettonico dell’edificio in modo da risultare arretrate o parzialmente schermate rispetto al 
perimetro esterno delle strutture verticali o di copertura. 
	4-. Anche nel caso di modifiche o integrazioni da apportare agli impianti di edifici esistenti, questi dovranno essere collocati in modo da non deturpare i prospetti esposti alla pubblica vista; ove non sia tecnicamente possibile una diversa soluzione, eventuali apparecchiature e canalizzazioni dovranno essere foderate, e rivestite con la stessa finitura del prospetto sul quale sono installate; i cavi e le tubature di piccolo diametro dovranno essere tinteggiate nel medesimo colore. 

ART. 40 AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO.

	1-. Sia per gli edifici nuovi che in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, non è consentito realizzare balconi, pensiline, mensole ed altri corpi o elementi fissi che aggettino sul suolo pubblico per più di 80 cm. 
	2-. Tanto gli oggetti fissi che le tende, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono comunque proiettarsi sul suolo pubblico ad un’altezza inferiore a mt. 2,30 del piano del marciapiede o a mt. 4,50 dal piano stradale non dotato di marciapiede. 

ART. 41 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE INEDIFICATE.

	1-. Tutte le aree anche temporaneamente inedificate site a confine con spazi pubblici o di uso pubblico, debbono essere convenientemente sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decenza a cura del proprietario. In caso di inadempienza il Comune può ingiungere al proprietario delle aree suddette di provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione necessari. 
	2-. Almeno il 50 per cento delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, nelle parti che prospettano lungo la pubblica via, dovranno essere sistemate a giardino, con prato e ghiaietto, siepi e piante ornamentali o potranno essere coltivate ad orto o frutteto. 
	3-. Ove non siano aperte al pubblico, le aree inedificate dovranno essere chiuse e recintate con muretti o inferriate integrate con siepi e piante ornamentali. 
	4-. Le recinzioni in rete metallica sostenute da paletti dovranno essere anch’esse verniciate e completamente schermate con siepi sempreverdi. 
	5-. I progetti degli edifici di nuova costruzione dovranno definire dettagliatamente le recinzioni, le pavimentazioni e le opere relative in genere alla sistemazione delle aree inedificate di pertinenza, uniformandosi alle norme di cui sopra salvo più specifiche indicazioni di un piano attuativo. 

ART. 42 REALIZZAZIONE DI CABINE PER SERVIZI PUBBLICI.

	1-. Di norma, fatte salve specifiche prescrizioni di un piano attuativo, le cabine per impianti o rete a servizi pubblici devono essere realizzate in appositi vani all’interno o in aderenza ai nuovi fabbricati. Ove cib non sia possibile per ragioni tecniche, tali accessori potranno essere realizzati nelle aree inedificate, pubbliche o private, con gli stessi accorgimenti indicati al precedente art. 39. 

ART. 42 BIS INTERVENTI NEI CENTRI STORICI.

	1-. Per gli interventi descritti agli articoli 39, 40, 41 e 42, da realizzare nelle zone di cui al comma 4 del 
precedente art. 35 si applicano, ove previste, le particolari disposizioni del “regolamento speciale per gli interventi di recupero” menzionato nello stesso articolo. 

ART. 43 FORME AMMESSE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA PUBBLICITA AFFINE.

	1-. Nell’ambito del territorio comunale la pubblica affissione e la pubblicità sono effettuate mediante il servizio predisposto dall’Amministrazione comunale negli spazi e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento o piano di settore. 
	2-. E' consentita inoltre secondo le norme di cui ai successivi articoli: 
a) 1’affissione diretta da parte dei soggetti interessati entro appositi spazi e attrezzature all’uopo autorizzate; 
b) la pubblicità e la segnaletica d’esercizio, effettuata in corrispondenza dei locali ove sono svolte attività commerciali, professionali, culturali e produttive; 
d)	1’affissione e la pubblicità effettuata all’interno dei pubblici esercizi e dei locali in genere aperti al pubblico.
	3-. Non sono soggette al presente regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse dagli organi della pubblica amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di legge. 
	4-. Le leggi ed i regolamenti disciplinano le imposte, i tributi o altri oneri cui siano sottoposte le attività sopra descritte. 
	5-. Per le attrezzature indicate ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47, da realizzare nelle zone di cui al precedente art. 35 si applicano le particolari disposizioni del regolamento speciale già menzionato. 

ART. 44 AFFISSIONE DIREITA.

	1-. L’affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di manifesti, insegne, scritte e cartelli pubblicitari, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati, è consentita entro appositi pannelli o altre idonee attrezzature, predisposte e installate a cura e a spese degli interessati previa autorizzazione comunale ed eventuale concessione del suolo pubblico. 
	2-. Le scritte e i relativi supporti non possono avere dimensioni, caratteristiche e posizioni tali da confondersi con la segnaletica stradale, impedire le visuali, ostacolare la circolazione veicolare, o recare pregiudizio al pubblico decoro e all’estetica degli edifici e degli spazi urbani. 
	3-. I cartelli pubblicitari dovranno rispettare inoltre le disposizioni del Piano urbanistico territoriale e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46. 

ART. 45 -’ PUBBLICITA E SEGNALETICA DI ESERCIZIO.

	l-. All’esterno dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali o ad altri pubblici esercizi, con aperture a piano terra prospicienti su vie o spazi d’uso pubblico è consentita 1’installazione di insegne, scritte ed altri mezzi per la segnalazione e 1’informazione pubblicitaria relativi all’attività esercitata, applicata nel vano delle aperture medesime, o immediatamente al di fuori di esse. 2. Le insegne e le scritte pubblicitarie, di tipo frontale o a bandiera, potranno contenere unicamente la 
denominazione della ditta e la qualità dell’esercizio, nonché in contrassegno o emblema stilizzato. 
	3-. Le insegne pubblicitarie a bandiera non possono sporgere complessivamente più di 80 cm. dalla muratura cui sono ancorate, né avere una distanza dal suolo inferiore a metri 2,30 dalle strade pedonali, o munite di marciapiede e a metri 4,50 dalle altre strade, destinate al transito dei veicoli. 

ART. 46 TARGHE PER UFFICI E SEDI SOCIALI.

	1-. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, pub essere collocata lungo le facciate degli edifici una targa per ogni specifico soggetto, in corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi. 
	2-. Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lata degli stipiti, distaccate da decorazioni e membrature architettoniche; dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 30 di larghezza per 20 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori. 
	3-. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso, le targhe dovranno essere di altezza non superiore a cm. 15, raggruppate e allineate in successione verticale. 

ART. 47 DEROGHE PER LA SEGNALAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

	1-. Derogano dalle norme di cui ai precedenti articoli 43-44-45 e 46, le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s’intende ammessa 1’installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente. 

ART. 48 STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE. 

	1-. Nei locali di cui al precedente art. 45 con aperture a piano terra prospicienti su vie e spazi di uso pubblico, oltre a quanto indicato per la pubblicità d’esercizio è consentita la installazione di vetrine, mostre, banchi e attrezzature in genere per 1’esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati, nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, da realizzare nell’ambito delle aperture medesime o immediatamente al di fuori di esse. 
	2-. Le vetrine, gli infissi, e le altre attrezzature dovranno avere un aspetto decoroso e congruente per forma, materiali e colori con i caratteri architettonici dell’edificio nel quale sono inseriti e del circostante contesto. 
	3-. Non sono consentiti elementi fissi sporgenti per più di 15 cm. dal filo esterno della parete di prospetto. 
	4-. Il movimento degli sportelli e in generale delle attrezzature mobili dovrà essere orientato verso 1’interno, in modo da non impegnare alcuna parte dello spazio pubblico e intralciare la viabilità pedonale o , veicolare. 

ART. 49 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO CON ARREDI E ATTREZZATURE MOBILI.

	1-. Pub essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, 
ed esercizi di ristoro in genere, 1’occupazione parziale e temporanea di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e 1’eventuale delimitazione delle aree stesse con vasi da fiori o piante ornamentali, ’ nonché 1’installazione di pedane, attrezzate con tende, ombrelloni e apparecchi di illuminazione. 
	2-. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare, né recare pregiudizio all’estetica degli edifici e del contesto urbano. 

ART. 50 CHIOSCHI, EDICOLE E STRUTTURE AFFINI. 

	1-. L’installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, purchè formati da strutture precarie e facilmente scomponibili, pu6 essere consentita, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini, attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato. 
	2-. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con 1’autorizzazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico. 
	3-. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate, materiali e colori compatibili con I' ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti. 

ART. 51 DEROGHE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.

	1-. Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite. 
	2-. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura. 

ART. 51 BIS INTERVENTI NEI CENTRI STORICI.

	1-. Per le operazioni descritte ai precedenti articoli 48,49,50 e 51, da realizzare nelle zone di cui al precedente art. 35 si applicano, ove previste, le particolari disposizioni del “regolamento speciale” già menzionato. 

ART. 52 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 0 DELLA D.I.A. 

La domanda di autorizzazione o la denuncia d’inizio attività relativa agli interventi di cui all’articolo 43 e seguenti dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a)	rappresentazione planimetrica in scala 1:20, della porzione di immobile (area o edificio) interessata dall’intervento e del suo contorno; 
b)	prospetto e sezione verticale della rappresentazione di cui sopra; 
c) stralcio della planimetria catastale relativa al 
sito interessato, con indicazione della toponomastica e ubicazione dell’intervento; 
d) documentazione fotografica del sito. 
	2-. La documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà corrispondere sia alla condizione precedente che a quella successiva all’intervento previsto, e comprendere la descrizione dettagliata delle attrezzature che si intendono installare, dei materiali, dei colori e della qualità delle stesse. 

Aw. GrUSEPPE PELUSO Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell’11 marzo 1995 n. 4/95 Stampa Grafica Veneta S.r.l. Trebaseleghe (PD)