fig.1 - scomposizione del sistema ambientale

									spazio chiuso		spazio aperto	

INFRASTRUTTURE
A
RETE					
spazi di fruizione dell’utenza per attività principale		funzione a: camera, soggior., cucina, ecc.
funzione b: ufficio, negozio, officina, ecc.
funzione c: laboratorio, magazzino, ecc.
funzione d: stalla, magazzino, fienile, ecc.
funzione e: camera, sala da pranzo		portico,
loggia, terrazza,
balcone scoperto, 
balcone coperto,
tettoia,
fienile,
autosilos	

								
spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria
		bagno, ripostiglio, 
archivio, 
magazzino e deposito senza permanenza di persone, 
retro del negozio, 
spogliatoio, ecc.				

AMBIENTE
ESTERNO		
COMPLESSO
EDILIZIO
INSEDIATIVO		
ORGANISMO
EDILIZIO			
spazi di circolazione 
e 
collegamento		della singola unità immobiliare:
corridoio, disimpegno, atrio, scala interna, ecc.

comuni a più unità immobiliari:
androne, atrio, pianerottolo, scala, rampa, ecc.		della singola unità immobiliare:
ballatoio, portico, viale di accesso, passaggio scoperto, scala, rampa, ecc.

comuni a più unità immobiliari:
portico, rampa, ecc.	

								
locali
e vani tecnici		centrale termica
vano tecnico (o motore)
ascensore
montacarichi				

				
PERTINENZA
DELL’ORGANISMOEDILIZIO					della singola unità immobiliare:
autorimessa pertinenziale, cantina, soffitta, centrale termica, posto auto coperto, ecc.

comuni a più unità immobiliari:
lavatoio, soffitta comune, centrale termica, ecc.		della singola unità immobiliare:
posto auto scoperto, tettoia, giardino, cortile, ecc.

comuni a più unità immobiliari:
deposito bici comune, cortile, posti auto comuni, terrazza, ecc.